# Technické údaje

Teplovzdušná pištoľ | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Menovitý príkon | W | 2 000 | 2100 (2300A))
Prietok vzduchu | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Teplota na výstupe dýzyB) | °C | 50–630 | 50–650
Presnosť merania teploty
na výstupe z dýzy |  | ±10 % | ±10 %
na displeji |  | ±5 % | ±5 %
Prevádzková teplota displejaC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Max. prípustná teplota prostredia pri prevádzke | °C | +40 | +40
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Trieda ochrany |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  Maximálny možný príkon

B)

  pri teplote okolitého prostredia 20 °C

C)

  Mimo rozsahu prevádzkovej teploty môže displej očernieť.

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.