# Tehnilised andmed

Kuumaõhupuhurid | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nimisisendvõimsus | W | 2000 | 2100 (2300A))
Õhukogus | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatuur otsaku väljumiskoha juuresB) | °C | 50–630 | 50–650
Temperatuuri mõõtmise täpsus
otsaku otsas |  | ±10 % | ±10 %
ekraanil |  | ±5 % | ±5 %
Töötemperatuur ja ekraanC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Maksimaalselt lubatud ümbruskonna temperatuur käitamisel | °C | +40 | +40
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 0,65 | 0,67
Kaitseklass |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maksimaalne võimalik nimivõimsus

B)

  ümbritseval temperatuuril 20 °C

C)

  Lubatud töötemperatuurist madalamal või kõrgemal temperatuuril võib ekraan muutuda mustaks.

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed olla erinevad.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.