# Caractéristiques techniques

Décapeur thermique | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Puissance absorbée nominale | W | 2 000 | 2 100 (2 300A))
Débit d’air | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Température à l’extrémité de la buseB) | °C | 50–630 | 50–650
Précision de mesure de la température
à la sortie de la buse |  | ±10 % | ±10 %
à l’affichage |  | ±5 % | ±5 %
Températures de fonctionnement de l’écranC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Température ambiante maximale admissible en cours de fonctionnement | °C | +40 | +40
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Indice de protection |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  puissance absorbée maximale possible

B)

  à une température ambiante de 20 °C

C)

  Il est possible que l’écran devienne noir en dehors de la plage de températures normales.

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur les versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.