# 사용 방법

- 열풍기에 보수 정비작업을 하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼 놓으십시오.

지침: 노즐 (1) 을 가공할 작업물에 너무 가까이 가져오지 마십시오. 기류가 막히면 열풍기가 과열될 수 있습니다.

## 열 보호대 탈착하기

특히 좁은 부위를 작업할 경우에는 열 보호대 (2) 를 돌려서 분리할 수 있습니다.

- 뜨거운 노즐 주의! 열 보호대를 사용하지 않고 작업할 경우 특히 화상을 입을 수 있습니다.

열 보호대 (2) 를 탈착하거나 장착하려면 우선 열풍기의 전원을 끄고 열을 식히십시오.

열풍기를 빨리 식히려면 가장 낮은 온도로 잠시 작동되게 하십시오.

## 열풍기 정지하기

가열된 열풍기를 냉각하거나 기기를 잡지 않고 두 손으로 작업해야 할 경우 전동공구를 작업대 위에 수직으로 세워놓는 면 (3) 에 내려 놓을 수 있습니다.

- 열풍기를 내려놓고 작업할 때 특히 주의하십시오! 뜨거운 노즐이나 뜨거운 열풍에 화상을 입을 수 있습니다.

열풍기를 평평하고 견고한 표면에 두십시오. 전동공구가 기울어지지 않게 하십시오. 케이블이 작업 영역 내로 들어오지 않게 고정시켜 열풍기가 넘어지거나 아래로 내려가지 않도록 하십시오.

장기간 사용하지 않는 경우 열풍기의 스위치를 끄고 플러그를 빼십시오.