# Қолданысқа енгізу

- Желілік кернеуге назар аударыңыз! Ток көзінің қуаты ыстық ауа пистолетінің зауыттық тақтайшасындағы мәліметтерге сай болуы қажет.

##

Металл беттер зауыттан тот басудан қорғайтын қаптамамен қорғалып шығарылады. Бұл қорғаныш қаптама алғаш рет қолданысқа енгізген кезде буға айналады.

Өндірістік процесс барысында ыстық ауа пистолетінің саптамасында (1) түссіздену орын алуы мүмкін. Бұл зақым болып есептелмейді және ыстық ауа пистолетінің жұмысына әсер етпейді.

##

Ажыратқышты (4) жоғары қарай жылжытыңыз.

Жылулық қорғанысты басқару: шамадан тыс қызып кету жағдайында (мысалы, ауа жиналып қалса немесе аз берілсе); ыстық ауа пистолеті қыздыруды автоматты түрде тоқтатады, ал дисплейде жылулық қорғанысты басқару белгісі (7) пайда болады. Алайда желдеткіш жұмыс істей береді. Ыстық ауа пистолеті жұмыс температурасына дейін суығаннан кейін, жылыту автоматты түрде қайта қосылады.

##

Ажыратқышты (4) төмен қарай 0 күйіне жылжытыңыз.

- Ыстық ауа пистолетін ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін өшіруден бұрын суытыңыз. Ол үшін ең төмен реттелетін температурада қысқа уақыт жұмыс істетіңіз.

##

Ажыратқыштың (4) көмегімен ауа көлемін әртүрлі деңгейлерде реттеуге болады:

Кезең | Ауыстыру позициясы | л/мин | °C
--- | --- | --- | ---
Салқындату кезеңі |  | 150 | 50
1-жұмыс кезеңі |  | 150–300 | 50–630
2-жұмыс кезеңі |  | 300–500 | 50–630

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Ауа көлемін, мысалы, дайындама айналасы қатты қызып кетпеуі үшін немесе жеңіл дайындама ауа ағынымен жылжып кетпеуі үшін азайтыңыз.

##

Салқындату кезеңінде температура 50 °C-қа орнатылады. Жұмыстың екі кезеңінде де температураны реттеуге болады.

Салқындату деңгейінен жұмыс деңгейлерінің біріне ауысқан кезде, соңғы орнатылан температура қайта шақырылады.

Реттелген температура дисплейде (13) көрсетіледі.

Температураны көтеру үшін (12) түймесінде + бөлігін, ал температураны түсіру үшін – бөлігін басыңыз.

(12) түймесін қысқа басқанда, температура 10°C шамасына көтеріледі немесе түсіріледі. Түймені ұзақ басқанда, температура түйме жіберілгенше немесе максималды/минималды температураға жеткенше 10°C шамасына үздіксіз көтеріледі немесе түсіріледі.

Реттелген атаулы температура 3 с ішінде дисплейде көрсетіледі. Атаулы температураға жеткенше шынайы температура саптама шығысында көрсетіліп, температураның (6) өлшем бірлігі жыпылықтайды. Егер атаулы температураға жетсе, температураның өлшем бірлігі бұдан былай жыпылықтамайды.

- Егер температураны төмендетсеңіз, электр құралы суығанша қысқа уақыт өтеді.

Салқындату кезеңі қызған дайындаманы суытуға немесе бояуды кептіруге арналған. Ол ыстық ауа пистолетін алып тастамас немесе салмалы саптамаларды алмастырмас бұрын суытуға да жарамды.

##

Салқындату кезеңінде 10 күйінде ауа көлемін он деңгей бойынша 150 және 300 л/мин аралығында реттеуге болады. Жұмыс кезеңінде 10 күйінде ауа көлемін он деңгей бойынша 150 және 500 л/мин аралығында реттеуге болады.

Болмаса сақталған ауа көлемі/температура тіркесімдерін пайдалануға болады, қараңыз Ауа көлемі/температура тіркесімдерін сақтау (GHG 23‑66).

Реттелген ауа көлемі он сызықшалық сегментте (9) астыңғы дисплей жиегінде көрсетіледі.

Кезең | Ауыстыру позициясы | л/мин | °C
--- | --- | --- | ---
Салқындату кезеңі |  | 150–300 | 50–100A)
Жұмыс кезеңі |  | 150−500 | 50−650

A)

  Таңдалған ауа шығынына байланысты температура 50−100 °C ауқымына автоматты түрде орнатылады.

Ауа көлемін реттеу үшін алдымен желдеткіш түймесін (10) басыңыз. Желдеткіш белгісі (8) дисплейде жыпылықтайды. Енді (12) түймесінің көмегімен ауа көлемін реттеуге болады.

Ауа көлемін арттыру үшін (12) түймесінде + бөлігін, ал ауа көлемін азайту үшін – бөлігін басыңыз.

Егер (12) түймесінің көмегімен температураны қайта реттемекші болсаңыз, желдеткіш түймесін (10) қайтадан басыңыз. Желдеткіш белгісі (8) дисплейде бұдан былай жыпылықтамайды.

Салқындату кезеңінен жұмыс кезеңіне ауысқан кезде, жұмыс кезеңінде соңғы қолданылған ауа көлемі/температурасы тіркесімі орнатылады.

Ауа көлемін, мысалы, дайындама айналасы қатты қызып кетпеуі үшін немесе жеңіл дайындама ауа ағынымен жылжып кетпеуі үшін азайтыңыз.

##

Салқындату кезеңінде температура 50 °C және 100 °C аралығына автоматты түрде орнатылады. Жұмыс кезеңінде температураны 50 °C және 650 °C аралығына орнатуыңызға болады.

Болмаса сақталған ауа көлемі/температура тіркесімдерін пайдалануға болады, қараңыз Ауа көлемі/температура тіркесімдерін сақтау (GHG 23‑66).

Реттелген температура дисплейде (13) көрсетіледі.

Температураны көтеру үшін (12) түймесінде + бөлігін, ал температураны түсіру үшін – бөлігін басыңыз.

(12) түймесін қысқа басқанда, температура 10°C шамасына көтеріледі немесе түсіріледі. Түймені ұзақ басқанда, температура түйме жіберілгенше немесе максималды/минималды температураға жеткенше 10°C шамасына үздіксіз көтеріледі немесе түсіріледі.

Реттелген атаулы температура 3 с ішінде дисплейде көрсетіледі. Атаулы температураға жеткенше шынайы температура саптама шығысында көрсетіліп, температураның (6) өлшем бірлігі жыпылықтайды. Егер атаулы температураға жетсе, температураның өлшем бірлігі бұдан былай жыпылықтамайды.

- Егер температураны төмендетсеңіз, электр құралы суығанша қысқа уақыт өтеді.

Салқындату кезеңі қызған дайындаманы суытуға немесе бояуды кептіруге арналған. Ол ыстық ауа пистолетін алып тастамас немесе салмалы саптамаларды алмастырмас бұрын суытуға да жарамды.

##

Ауа көлемі/температураның 4 тіркесімін сақтауға немесе зауытта сақталған 4 тіркесімге қатынасуға болады.

Ол үшін ауыстырып-қосқыш (4) жұмыс күйінде болуы тиіс.

Зауыттық реттеу
Сақтау орны | °C | л/мин | Қолданылуы
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Пластмассалық құбырлардың пішінін өзгерту
2 | 350 | 400 | Пластмассаны дәнекерлеу
3 | 450 | 500 | Лакты кетіру
4 | 550 | 400 | Жұмсақ дәнекерлеу

Тіркесімді шақыру үшін сақтау түймесін (11) қажетті нөмір (5) индикаторында пайда болғанша басыңыз.

Жеке тіркесімді сақтау:

- Сақтау түймесін (11) басу арқылы қажетті сақтау орнын таңдаңыз.
- Қажетті температура мен ауа көлемін реттеңіз. Сақтау орны (5) жыпылықтап, сақталған тіркесімнің өзгертілгенін білдіреді.
- Сақтау түймесін (11) басып тұрыңыз. Сақтау орны (5) 2 секундтай жыпылықтайды. Ол үздіксіз жанған соң жаңа тіркесім сақталады.