# Tehnički podaci

Puhalo vrućeg zraka | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nazivna primljena snaga | W | 2000 | 2100 (2300A))
Količina zraka | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatura na izlazu sapniceB) | °C | 50–630 | 50–650
Točnost mjerenja temperature
Na izlazu iz sapnice |  | ±10 % | ±10 %
Na prikazu |  | ±5 % | ±5 %
Radna temperatura zaslonaC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Maks. dopuštena temperatura okoline pri radu | °C | +40 | +40
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Klasa zaštite |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maksimalno moguća primljena snaga

B)

  pri temperaturi okoline od 20 °C

C)

  Izvan radne temperature zaslon može potamniti.

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.