# Arbetsanvisningar

- Dra ut kontakten från eluttaget innan alla arbeten på varmluftspistolen.

Observera: placera inte munstycket (1) för nära arbetsstycket. Luften som samlas kan leda till överhettning av varmluftspistolen.

## Ta av värmeskyddet

För arbeten på speciellt trånga ställen kan du ta av värmeskyddet (2) genom att vrida.

- Var försiktig med det heta munstycket! Vid arbete utan värmeskydd föreligger ökad risk för brännskador.

För att ta av eller sätta på värmeskyddet (2) stänger du av varmluftspistolen och låter den svalna.

För att apparaten ska svalna snabbare kan du köra varmluftspistolen en stund med den lägsta temperaturen.

## Stänga av varmluftspistolen

Ställ varmluftspistolen på avställningsytorna (3) för att låta den kallna eller för att få båda händer fria.

- Var särskilt försiktig när du arbetar med den avställda varmluftspistolen! Du kan bränna dig på det varma munstycket eller på den varma luftströmmen.

Positionera varmluftspistolen på en jämn, stabil yta. Se till att apparaten inte kan välta. Se till att kabeln ligger utanför arbetsområdet, så att den inte kan välta eller dra omkull varmluftspistolen.

Stäng av varmluftspistolen om den inte ska användas under längre tid och dra ut sladden.