# Techniniai duomenys

Karšto oro orapūtė | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nominali naudojamoji galia | W | 2000 | 2100 (2300A))
Oro kiekis | l/min. | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatūra ties tūtos antgaliuB) | °C | 50–630 | 50–650
Temperatūros matavimo tikslumas
prie tūtos antgalio |  | ±10 % | ±10 %
ekrane |  | ±5 % | ±5 %
Ekrano darbinė temperatūraC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Maks. leidžiamoji aplinkos temperatūra veikimo metu | °C | +40 | +40
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 0,65 | 0,67
Apsaugos klasė |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maksimali galia naudojamoji galia

B)

  esant 20 °C aplinkos temperatūrai

C)

  Už darbinės temperatūros ribų ekranas gali pasidaryti juodas.

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.