# Технички податоци

Дувалка за топол воздух | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Номинална јачина | W | 2000 | 2100 (2300A))
Количина на воздух | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Температура на излезот на млазницатаB) | °C | 50–630 | 50–650
Точност на мерењето на температурата
на излезот на млазницата |  | ±10 % | ±10 %
на приказот |  | ±5 % | ±5 %
Оперативна температура на екранC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
макс. дозволена околна температура при работа | °C | +40 | +40
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Класа на заштита |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  максимална можна потрошувачка на енергија

B)

  при околна температура од 20 °C

C)

  Надвор од работната температура, екранот може да стане црн.

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.