# Technische Daten

Heißluftgebläse | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nennaufnahmeleistung | W | 2000 | 2100 (2300A))
Luftmenge | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatur am DüsenausgangB) | °C | 50–630 | 50–650
Temperatur-Messgenauigkeit
am Düsenausgang |  | ±10 % | ±10 %
in der Anzeige |  | ±5 % | ±5 %
Betriebstemperatur DisplayC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
max. zulässige Umgebungstemperatur bei Betrieb | °C | +40 | +40
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Schutzklasse |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maximal mögliche Leistungsaufnahme

B)

  bei 20 °C Umgebungstemperatur

C)

  Außerhalb der Betriebstemperatur kann das Display schwarz werden.

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.