# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku horkovzdušné pistole.

##

Kovové plochy jsou z výroby opatřené ochranným antikorozním povlakem. Tato ochranná vrstva se při prvním uvedení do provozu odpaří.

Vlivem výrobního procesu může u horkovzdušné pistole dojít ke změně barvy trysky (1). Nejedná se o poškození, na funkci horkovzdušné pistole to nemá vliv.

##

Posuňte vypínač (4) nahoru.

Tepelná ochranná regulace: Při přehřátí (např. kvůli nahromadění vzduchu nebo přívodu malého množství vzduchu) vypne horkovzdušná pistole automaticky ohřev a na displeji se zobrazí symbol tepelné ochranné regulace (7). Pistole ale běží dál. Jakmile horkovzdušná pistole vychladne na provozní teplotu, ohřev se automaticky znovu zapne.

##

Posuňte vypínač (4) dolů do polohy 0.

- Po delší práci při vysoké teplotě nechte horkovzdušnou pistoli před vypnutím vychladnout. Za tímto účelem ho nechte krátkou dobu běžet na nejnižší nastavitelnou teplotu.

##

Vypínačem (4) můžete regulovat množství vzduchu v různých stupních:

Stupeň | Poloha spínače | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Stupeň chlazení |  | 150 | 50
Pracovní stupeň 1 |  | 150–300 | 50–630
Pracovní stupeň 2 |  | 300–500 | 50–630

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Množství vzduchu zmenšete např. tehdy, když se okolí obrobku nemá nadměrně zahřívat nebo pokud by se mohl lehký obrobek proudem vzduchu posunout.

##

U stupně chlazení je teplota stanovená na 50 °C. U obou pracovních stupňů lze teplotu regulovat.

Při změně stupně chlazení na některý pracovní stupeň se znovu vyvolá zde naposledy nastavená teplota.

Nastavená teplota se zobrazí na displeji (13).

Pro zvýšení teploty stiskněte na tlačítku (12) +, pro snížení teploty stiskněte −.

Krátkým stisknutím tlačítka (12) se teplota zvýší, resp. sníží o 10 °C. Při delším stisknutí tlačítka se teplota plynule zvyšuje, resp. snižuje o 10 °C, dokud tlačítko neuvolníte nebo není dosažena maximální, resp. minimální teplota.

Nastavená požadovaná teplota se na 3 sekundy zobrazí na displeji. Dokud není dosažena požadovaná teplota, zobrazuje se skutečná teplota u vyústění trysky a bliká jednotka teploty (6). Po dosažení požadované teploty přestane jednotka teploty blikat.

- Když snížíte teplotu, trvá krátkou chvíli, než se horkovzdušná pistole ochladí.

Stupeň chlazení je vhodný pro ochlazení zahřátého obrobku nebo pro sušení barvy. Rovněž je vhodný pro vychladnutí horkovzdušné pistole před odložením nebo výměnou trysek.

##

Při stupni chlazení můžete nastavit množství vzduchu v 10 krocích od 150 do 300 l/min. Při pracovním stupni můžete nastavit množství vzduchu v 10 krocích od 150 do 500 l/min.

Alternativně můžete použít uložené kombinace množství vzduchu/teploty viz Uložení kombinací množství vzduchu/teploty (GHG 23‑66).

Nastavené množství vzduchu se zobrazuje pomocí deseti segmentů sloupce (9) na dolním okraji displeje.

Stupeň | Poloha spínače | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Stupeň chlazení |  | 150–300 | 50–100A)
Pracovní stupeň |  | 150–500 | 50–650

A)

  Teplota se nastaví v závislosti na zvoleném proudu vzduchu automaticky v rozmezí 50–100 °C.

Pro regulaci množství vzduchu nejprve stiskněte tlačítko ventilátoru (10). Symbol ventilátoru (8) na displeji bliká. Nyní můžete pomocí tlačítka (12) nastavit množství vzduchu.

Pro zvýšení množství vzduchu stiskněte na tlačítku (12) +, pro snížení množství vzduchu stiskněte −.

Pokud chcete pomocí tlačítka (12) znovu nastavovat teplotu, stiskněte znovu tlačítko ventilátoru (10). Symbol ventilátoru (8) na displeji již nebliká.

Když přepnete ze stupně chlazení na pracovní stupeň, nastaví se kombinace množství vzduchu/teploty použitá naposledy při pracovním stupni.

Množství vzduchu zmenšete např. tehdy, když se okolí obrobku nemá nadměrně zahřívat nebo pokud by se mohl lehký obrobek proudem vzduchu posunout.

##

Při stupni chlazení se teplota automaticky nastaví od 50 °C do 100 °C. Při pracovním stupni můžete teplotu nastavit od 50 °C do 650 °C.

Alternativně můžete použít uložené kombinace množství vzduchu/teploty viz Uložení kombinací množství vzduchu/teploty (GHG 23‑66).

Nastavená teplota se zobrazí na displeji (13).

Pro zvýšení teploty stiskněte na tlačítku (12) +, pro snížení teploty stiskněte −.

Krátkým stisknutím tlačítka (12) se teplota zvýší, resp. sníží o 10 °C. Při delším stisknutí tlačítka se teplota plynule zvyšuje, resp. snižuje o 10 °C, dokud tlačítko neuvolníte nebo není dosažena maximální, resp. minimální teplota.

Nastavená požadovaná teplota se na 3 sekundy zobrazí na displeji. Dokud není dosažena požadovaná teplota, zobrazuje se skutečná teplota u vyústění trysky a bliká jednotka teploty (6). Po dosažení požadované teploty přestane jednotka teploty blikat.

- Když snížíte teplotu, trvá krátkou chvíli, než se horkovzdušná pistole ochladí.

Stupeň chlazení je vhodný pro ochlazení zahřátého obrobku nebo pro sušení barvy. Rovněž je vhodný pro vychladnutí horkovzdušné pistole před odložením nebo výměnou trysek.

##

Můžete uložit 4 kombinace množství vzduchu/teploty nebo používat 4 kombinace uložené z výroby.

K tomu musí být vypínač (4) nastavený na pracovní stupeň.

Tovární nastavení
Místo v paměti | °C | l/min | Použití
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Tvarování plastových trubek
2 | 350 | 400 | Svařování plastu
3 | 450 | 500 | Odstraňování laku
4 | 550 | 400 | Měkké pájení

Pro vyvolání určité kombinace stiskněte tlačítko paměti (11) tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadované číslo (5).

Uložení vlastní kombinace:

- Stisknutím tlačítka paměti (11) vyberte požadované místo v paměti.
- Nastavte požadovanou teplotu a množství vzduchu. Místo v paměti (5) bliká jako indikace toho, že byla uložená kombinace změněna.
- Stiskněte tlačítko paměti (11) a držte ho stisknuté. Místo v paměti (5) přibližně 2 sekundy bliká. Jakmile svítí trvale, je nová kombinace uložená.