# Informasjon om bruk

- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før arbeid på varmluftpistolen.

Merknad: Ikke før dysen (1) for nær emnet som skal behandles. Luftopphopningen som oppstår, kan føre til overoppheting av varmluftpistolen.

## Ta av varmebeskyttelsen

For arbeid på spesielt trange steder kan du ta av varmebeskyttelsen (2) ved å dreie på den.

- Forsiktig! Varm dyse! Arbeid uten varmebeskyttelse innebærer økt fare for brannskader.

For å ta av eller sette på varmebeskyttelsen (2) må du slå av varmluftspistolen og la den avkjøles.

For å avkjøle varmluftpistolen raskere kan du også la den gå en kort stund med den laveste temperaturen som kan stilles inn.

## Slå av varmluftpistolen

Sett varmluftpistolen på parkeringsflatene (3) for å avkjøle den eller for å ha begge hendene fri når du jobber.

- Vær svært forsiktig når du jobber mens du har satt fra deg varmluftpistolen! Du kan brenne deg på den varme dysen eller luftstrømmen.

Pass på at du setter varmluftpistolen fra deg et jevnt, stabilt underlag. Forviss deg om at den ikke kan velte. Sikre ledningen utenfor arbeidsområdet ditt, slik at ikke varmluftpistolen kan bli trukket ned eller velte på grunn av ledningen.

Slå av varmluftpistolen og trekk ut støpselet hvis du ikke skal bruke den på en god stund.