# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва съответства на данните, изписани на табелката на пистолета за горещ въздух.

##

Фабрично металните повърхности са защитени с антикорозионно покритие. Този защитен слой се изпарява при първото въвеждане в експлоатация.

Поради производствения процес пистолетът за горещ въздух може да има оцветявания по дюзата (1). При това не става дума за повреди, функцията на пистолета за горещ въздух не се засяга.

##

Преместете пусковия прекъсвач (4) нагоре.

Термозащитно регулиране: При прегряване (напр. поради въздушно блокиране или твърде малко подаван въздух) пистолетът за горещ въздух автоматично изключва нагряването и символът за термозащитно регулиране (7) се показва на дисплея. Вентилаторът обаче продължава работа. След като пистолетът за горещ въздух се охлади до работна температура нагряването автоматично се включва отново.

##

Преместете пусковия прекъсвач (4) надолу в положение 0.

- Оставете пистолета за горещ въздух след по-дълга работа с висока температура да се охлади, преди да го изключите. За тази цел го оставете за известно време да поработи с ниско настроена температура.

##

С пусковия прекъсвач (4) можете да регулирате количеството въздух на различни степени:

Степен | Позиция на превключвателя | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Степен на охлаждане |  | 150 | 50
Работна степен 1 |  | 150–300 | 50–630
Работна степен 2 |  | 300–500 | 50–630

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежения и при специфични за отделни страни изпълнения тези данни могат да варират.

Намалете дебита, напр. когато трябва да пре‌дот‌вратите прекомерното нагряване на окол‌ността на детайла или ако детайлът е лек и въздушната струя го измества.

##

На степента за охлаждане температурата е зададена на 50 °C. На двете работни степени температурата може да се регулира.

При смяната от степен за охлаждане на една от работните степени отново се извиква настроената там за последно температура.

Настроената температура се показва на дисплея (13).

За да увеличите температурата, натиснете бутона (12) на +, за да намалите температурата, натиснете на –.

Краткотрайно натискане на бутона (12) увеличава, респ. намалява температурата с 10 °C. По-дългото натискане на бутона увеличава, респ. намалява температурата с 10 °C докато бутонът не се отпусне или максималната, респ. минимална температура не се достигне.

Настроената номинална температура се показва за 3 секунди на дисплея. До достигане на номиналната температура се показва действителната температура на изхода на дюзите и мерната единица на температурата (6) мига. Ако номиналната температура се достигне, мерната единица на температурата спира да мига.

- Ако намалите температурата, е нужно малко време за охлаждане на пистолета за горещ въздух.

Степента на охлаждане е подходяща за охлаждане на нагрят обработван детайл или за сушене на боя. Тя също така е подходяща за охлаждане на пистолета за горещ въздух преди оставянето му или смяната на дюзите.

##

В степента на охлаждане количеството въздух може да се настройва на 10 стъпки между 150 и 300 l/min. В работната степен количеството въздух може да се настройва на 10 стъпки между 150 и 500 l/min.

Алтернативно можете да използвате запаметените комбинации от количество въздух/температура вж. Запаметяване на комбинации от количество въздух/температура (GHG 23-66).

Настроеното количество на въздуха се показва с десет лентички (9) в долния ръб на дисплея.

Степен | Позиция на превключвателя | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Степен на охлаждане |  | 150−300 | 50−100A)
Работна степен |  | 150–500 | 50–650

A)

  Температурата се настройва независимо от избрания въздушен поток автоматично в диапазона от 50–100 °C.

За да регулирате количеството въздух, натиснете първо бутона на (10). Символът с вентилатор (8) на дисплея мига. Сега можете да настроите с бутона (12) количеството въздух.

За да увеличите количеството въздух, натиснете бутона (12) на +, за да намалите количеството въздух, натиснете на –.

Ако искате с бутона (12) отново да настроите температурата, натиснете повторно бутона на вентилатора (10). Символът с вентилатор (8) на дисплея вече не мига.

Ако превключите от степен на охлаждане на работна степен, се настройва последно използваната в работната степен комбинация от количество въздух/температура.

Намалете дебита, напр. когато трябва да пре‌дот‌вратите прекомерното нагряване на окол‌ността на детайла или ако детайлът е лек и въздушната струя го измества.

##

В степента на охлаждане температурата автоматично се настройва между 50 °C и 100 °C. В работната степен можете да установите температурата между 50 °C и 650 °C.

Алтернативно можете да използвате запаметените комбинации от количество въздух/температура вж. Запаметяване на комбинации от количество въздух/температура (GHG 23-66).

Настроената температура се показва на дисплея (13).

За да увеличите температурата, натиснете бутона (12) на +, за да намалите температурата, натиснете на –.

Краткотрайно натискане на бутона (12) увеличава, респ. намалява температурата с 10 °C. По-дългото натискане на бутона увеличава, респ. намалява температурата с 10 °C докато бутонът не се отпусне или максималната, респ. минимална температура не се достигне.

Настроената номинална температура се показва за 3 секунди на дисплея. До достигане на номиналната температура се показва действителната температура на изхода на дюзите и мерната единица на температурата (6) мига. Ако номиналната температура се достигне, мерната единица на температурата спира да мига.

- Ако намалите температурата, е нужно малко време за охлаждане на пистолета за горещ въздух.

Степента на охлаждане е подходяща за охлаждане на нагрят обработван детайл или за сушене на боя. Тя също така е подходяща за охлаждане на пистолета за горещ въздух преди оставянето му или смяната на дюзите.

##

Можете да запаметите 4 комбинации от количество въздух/температура или да използвате 4 фабрично запаметени комбинации.

За целта трябва пусковият прекъсвач (4) да е на работна степен.

Заводски настройки
Място за запаметяване | °C | l/min | Приложение
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Деформиране на пластмасови тръби
2 | 350 | 400 | Заваряване на пластмаси
3 | 450 | 500 | Отстраняване на лак
4 | 550 | 400 | Меко спояване

За да извикате дадена комбинация, натиснете бутона за запаметяване (11) докато желаният номер не се покаже на индикатора (5).

Запаметяване на собствена комбинация:

- Изберете чрез натискане на бутона за запаметяване (11) желаното място за запаметяване.
- Настройте желаната температура и количеството въздух. Мястото за запаметяване (5) мига, за да покаже, че запаметената комбинация е променена.
- Натиснете бутона за запаметяване (11) и го задръжте натиснат. Мястото за запаметяване (5) мига за около 2 s. Когато светне трайно, новата комбинация е запаметена.