# مشخصات فنی

سشوار صنعتی | ‎GHG 20-63‎ | ‎GHG 23-66‎
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
توان ورودی نامی | W | ‎2000‎ | ‎2100 ‎(2300A))‎
مقدار هوا | l/min | ‎150/150–300/300–500‎ | ‎150–300/150–500‎
دمای خروجی نازلB) | ‎°C | ‎50–630‎ | ‎50–650‎
دقت اندازه گیری دما
در خروجی دهانه نازل |  | ‎±‏10 % | ‎±‏10 %
در صفحه نمایشگر |  | ‎±‏5 % | ‎±‏5 %
صفحه نمایشگر دمای کاریC) | ‎°C | ‎0 … +50‎ | ‎0 … +50‎
بیشترین دمای مجاز کاری محیط | ‎°C | ‎+40 | ‎+40
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA‎‑Procedure 01:2014‎‏ | kg | 0,65 | 0,67
کلاس ایمنی |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  بیشترین مقدار توان

B)

  دردمای محیط ‎20 °C‎

C)

  خارج از دمای کاری، ممکن است صفحه نمایشگر سیاه رنگ نشان داده بشود.

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎[U]‎ ‎230 ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.