# Första användningen

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på varmluftspistolens typskylt.

##

Metallytorna har från fabriken försetts med en beläggning som skyddar mot rost. Denna skyddsbeläggning förångas vid första användningen.

På grund av tillverkningen kan varmluftspistolen ha missfärgningar på munstycket (1). Detta är inte skador som påverkar varmluftspistolens funktion.

##

Skjut på-/av-strömbrytaren (4) uppåt.

Termoskyddsreglering: Vid överhettning (t.ex. vid luftansamling eller för dålig lufttillförsel) stänger varmluftspistolen automatiskt av värmen och symbolen termoskyddsreglering (7) visas på displayen. Fläkten fortsätter dock att gå. När varmluftspistolen svalnat till arbetstemperatur startar uppvärmningen igen automatiskt.

##

Skjut på-/av-strömbrytaren (4) neråt i läge 0.

- När varmluftspistolen har arbetat en längre tid med hög temperatur måste du låta det svalna före avstängning. Låt det gå en kort stund på lägsta inställningsbara temperatur.

##

Med på-/av-strömbrytaren (4) kan du reglera luftmängden i olika steg:

Steg | Brytarposition | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Kylsteg |  | 150 | 50
Arbetssteg 1 |  | 150–300 | 50–630
Arbetssteg 2 |  | 300–500 | 50–630

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Minska luftmängden t. ex. om arbetsstyckets omgivning inte får upphettas eller om risk finns för att luftströmmen förskjuter arbetsstycket.

##

I kylsteget är temperaturen fastställd till 50 °C. I de båda arbetsstegen är temperaturen reglerbar.

I samband med byte från kylsteget till ett av arbetsstegen aktiveras den senast inställda temperaturen igen.

Den inställda temperaturen visas på displayen (13).

För att öka temperaturen trycker du på knappen (12) på +, för att sänka temperaturen trycker du på –.

Ett kort tryck på knappen (12) höjer/sänker temperaturen med 10 °C. En längre tryckning på knappen ökar resp. sänker temperaturen kontinuerligt med 10 °C, tills knappen sänks eller den maximala resp. minimala temperaturen har nåtts.

Den inställda bör-temperaturen visas i 3 s på displayen. Fram tills dess att börtemperaturen uppnås visas den faktiska temperaturen på munstycksutgången och måttenheten för temperaturen (6) blinkar. När bör-temperaturen har nåtts blinkar inte längre måttenheten för temperatur.

- Om du sänker temperaturen tar det en liten stund tills varmluftspistolen har svalnat.

Kylsteget är avsett för att kyla ett hett arbetsstycke eller för att torka färg. Det är också lämpligt för att kyla varmluftspistolen innan den stängs av eller inför byte av påsatsmunstycke.

##

I kylsteget kan du ställa in luftmängden i 10 steg mellan 150 och 300 l/min. I arbetssteget kan du ställa in luftmängden i 10 steg mellan 150 och 500 l/min.

Alternativt kan du använda sparade luftmängd-/temperaturkombinationer, se Spara luftmängd/temperaturkombinationer (GHG 23-66).

Den inställda luftmängden visas med de tio stapelsegmenten (9) på den nedre delen av displayen.

Steg | Brytarposition | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Kylsteg |  | 150–300 | 50–100A)
Arbetssteg |  | 150–500 | 50–650

A)

  Temperaturen ställer in sig automatiskt på 50–100 °C beroende på vald luftström.

För att reglera luftmängden trycker du först på fläktknappen (10). Fläktsymbolen (8) på displayen blinkar. Nu kan du ställa in luftmängden med knappen (12).

För att öka luftmängden trycker du på knappen (12) på +, för att reducera luftmängden trycker du på –.

Om du vill ställa in temperaturen igen med knappen (12) trycker du på knappen (10). Fläktsymbolen (8) på displayen blinkar inte längre.

Om du växlar från kylsteget till arbetssteget ställs den luftmängd-/temperaturkombination som användes senast i arbetssteget in.

Minska luftmängden t. ex. om arbetsstyckets omgivning inte får upphettas eller om risk finns för att luftströmmen förskjuter arbetsstycket.

##

I kylsteget ställs temperaturen automatiskt in på mellan 50 °C och 100 °C. I arbetssteget kan du ställa in temperaturen mellan 50 och 650 °C.

Alternativt kan du använda sparade luftmängd-/temperaturkombinationer, se Spara luftmängd/temperaturkombinationer (GHG 23-66).

Den inställda temperaturen visas på displayen (13).

För att öka temperaturen trycker du på knappen (12) på +, för att sänka temperaturen trycker du på –.

Ett kort tryck på knappen (12) höjer/sänker temperaturen med 10 °C. En längre tryckning på knappen ökar resp. sänker temperaturen kontinuerligt med 10 °C, tills knappen sänks eller den maximala resp. minimala temperaturen har nåtts.

Den inställda bör-temperaturen visas i 3 s på displayen. Fram tills dess att börtemperaturen uppnås visas den faktiska temperaturen på munstycksutgången och måttenheten för temperaturen (6) blinkar. När bör-temperaturen har nåtts blinkar inte längre måttenheten för temperatur.

- Om du sänker temperaturen tar det en liten stund tills varmluftspistolen har svalnat.

Kylsteget är avsett för att kyla ett hett arbetsstycke eller för att torka färg. Det är också lämpligt för att kyla varmluftspistolen innan den stängs av eller inför byte av påsatsmunstycke.

##

Du kan spara 4 luftmängds-/temperaturkombinationer och du har åtkomst till 4 kombinationer som sparats av tillverkaren.

På-/av-strömbrytaren (4) måste stå på arbetssteget.

Fabriksinställning
Minnesutrymme | °C | l/min | Användning
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Ändra form på plaströren
2 | 350 | 400 | Svetsning av plast
3 | 450 | 500 | Ta bort lack
4 | 550 | 400 | Mjuklödning

För att aktivera en kombination trycker du på minnesknappen (11) tills det önskade numret visas på indikeringen (5).

Spara egen kombination:

- Välj önskad minnesplats genom att trycka på minnesknappen (11).
- Ställ in önskad temperatur och luftmängd. Minnesplatsen (5) blinkar för att visa att den sparade kombinationen har ändrats.
- Tryck på minnesknappen (11) och håll den intryckt. Minnesplatsen (5) blinkar i ungefär 2 s. Så snart den lyser permanent är den nya kombinationen sparad.