# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці термоповітродувки.

##

При поставці з заводу металеві поверхні термоповітродувки захищені від корозії спеціальним покриттям. Цей захисний шар випаровується при першому використанні (пуску в експлуатацію) інструмента.

В ході використання можливі зміни кольору сопла (1) термоповітродувки. Це не є пошкодженням, на належну роботу термоповітродувки це жодним чином не впливає.

##

Посуньте вимикач (4) догори.

Контроль захисту від перегрівання: у разі перегрівання (наприклад, через напір повітря або недостатню подачу повітря) термоповітродувка автоматично відключає нагрівання, і на дисплеї відображається символ контролю захисту від перегрівання (7). Проте повітродувка продовжує працювати. Після охолодження термоповітродувки до робочої температури нагрівання знову автоматично вмикається.

##

Посуньте вимикач (4) донизу в положення 0.

- Після тривалої роботи на високій температурі перед тим, як вимкнути термоповітродувку, дайте їй охолонути. Для цього їй йому попрацювати короткий час на найнижчій можливій температурі.

##

За допомогою вимикача (4) можна в декілька ступенів регулювати потік повітря:

Ступінь | Положення перемикача | л/хв | °C
--- | --- | --- | ---
Рівень охолодження |  | 150 | 50
Рівень роботи 1 |  | 150–300 | 50–630
Рівень роботи 2 |  | 300–500 | 50–630

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Зменште потік повітря, напр., щоб не перегрівати занадто середовище навколо заготовки або щоб потік повітря не посунув легку заготовку.

##

На найнижчому рівні охолодження встановлена температура 50 °C. На двох інших рівнях роботи температуру можна регулювати.

Після перемикання з найнижчого рівня охолодження на один з рівнів роботи викликається остання встановлена на цьому рівні температура.

Налаштована температура відображається на дисплеї (13).

Для підвищення температури натисніть кнопку (12) на +, для зниження – натисніть на –.

Коротке натиснення на кнопку (12) підвищує або знижує температуру на 10 °C. Тривале натиснення на кнопку підвищує або знижує температуру постійно по 10 °C, поки кнопку не відпустять або поки не буде досягнута максимальна або мінімальна температура.

Налаштована задана температура відображається на дисплеї протягом 3 с. Поки не буде досягнута задана температура, відображається фактична температура на виході із сопла й одиниця вимірювання температури (6) блимає. Після досягнення заданої температури одиниця вимірювання температури блимати припиняє.

- Якщо ви знижуєте температуру, термоповітродувці потрібен певний час для охолодження.

Найменший рівень охолодження призначений для охолодження нагрітої деталі або для висушування фарби. Він також призначений для охолодження термоповітродувки перед відкладанням її або перед заміною сопла.

##

На рівні охолодження можна налаштовувати потік повітря десятьма кроками від 150 до 300 л/хв. На рівні роботи можна налаштовувати потік повітря десятьма кроками від 150 до 500 л/хв.

Як варіант, можна скористатися запам’ятованою комбінацією потоку повітря/температури, див. Збереження комбінацій потоку повітря/температури (GHG 23-66).

Установлений потік повітря відображається десятьма прямокутними сегментами (9) по нижньому краю дисплея.

Ступінь | Положення перемикача | л/хв | °C
--- | --- | --- | ---
Рівень охолодження |  | 150–300 | 50−100A)
Рівень роботи |  | 150–500 | 50–650

A)

  Температура автоматично встановлюється в діапазоні 50-100 °C залежно від обраного потоку повітря.

Для регулювання потоку повітря натисніть спочатку кнопку вентилятора (10). Символ вентилятора (8) на дисплеї блимає. Після цього можна регулювати потік повітря кнопкою (12).

Для збільшення потоку повітря натисніть кнопку (12) на +, для зменшення – натисніть на –.

Якщо потрібно кнопкою (12) знову регулювати температуру, знову натисніть кнопку вентилятора (10). Символ вентилятора (8) на дисплеї припиняє блимати.

При переході з рівня охолодження на рівень роботи встановлюється комбінація об’єму/температури повітря, яка була використана востаннє на рівні роботи.

Зменште потік повітря, напр., щоб не перегрівати занадто середовище навколо заготовки або щоб потік повітря не посунув легку заготовку.

##

На рівні охолодження температура автоматично встановлюється між 50 °C і 100 °C.На рівні роботи можна встановити температуру від 50 °C до 650 °C.

Як варіант, можна скористатися запам’ятованою комбінацією потоку повітря/температури, див. Збереження комбінацій потоку повітря/температури (GHG 23-66).

Налаштована температура відображається на дисплеї (13).

Для підвищення температури натисніть кнопку (12) на +, для зниження – натисніть на –.

Коротке натиснення на кнопку (12) підвищує або знижує температуру на 10 °C. Тривале натиснення на кнопку підвищує або знижує температуру постійно по 10 °C, поки кнопку не відпустять або поки не буде досягнута максимальна або мінімальна температура.

Налаштована задана температура відображається на дисплеї протягом 3 с. Поки не буде досягнута задана температура, відображається фактична температура на виході із сопла й одиниця вимірювання температури (6) блимає. Після досягнення заданої температури одиниця вимірювання температури блимати припиняє.

- Якщо ви знижуєте температуру, термоповітродувці потрібен певний час для охолодження.

Найменший рівень охолодження призначений для охолодження нагрітої деталі або для висушування фарби. Він також призначений для охолодження термоповітродувки перед відкладанням її або перед заміною сопла.

##

Можна зберегти 4 комбінації потоку повітря/температури або скористатися 4 комбінаціями, збереженими на заводі.

Для цього вимикач (4) повинен бути на рівні роботи.

Заводські налаштування
Комірка пам'яті | °C | л/хв | Застосування
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Згинання пластмасових труб
2 | 350 | 400 | Зварювання пластмаси
3 | 450 | 500 | Видалення лаку
4 | 550 | 400 | Паяння м’яким припоєм

Для виклику комбінації натискайте кнопку пам'яті (11) до тих пір, поки потрібний номер не з'явиться на індикаторі (5).

Збереження власної комбінації:

- Виберіть натисканням кнопки пам'яті (11) потрібну комірку пам'яті.
- Встановіть потрібну температуру і потік повітря. Комірка пам'яті (5) блимає, щоб показати, що збережена комбінація змінюється.
- Натисніть кнопку пам'яті (11) і тримайте її натиснутою. Комірка пам’яті (5) блимає біля 2 с. Коли вона починає світитися постійно, це означає, що нова комбінація була збережена.