# Ibrugtagning

- Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på varmluftpistolens typeskilt.

##

Fra fabrikken er metaloverfladerne beskyttet mod korrosion med en belægning. Dette beskyttelseslag fordamper ved den første ibrugtagning.

På grund af produktionsprocessen kan varmluftpistolen have misfarvninger på dysen (1). Der er ikke tale om beskadigelser, og varmluftpistolens funktion påvirkes ikke.

##

Skub tænd/sluk-knappen (4) opad.

Termosikring: I tilfælde af overophedning (f.eks. ved luftblokering eller for svag lufttilførsel) afbryder varmluftspistolen automatisk varmen, og symbolet for termosikring (7) vises på displayet. Varmluftspistolen kører dog videre. Når varmluftspistolen er afkølet til driftstemperatur, tilkobles varmen automatisk igen.

##

Skub tænd/sluk-knappen (4) nedad i stilling 0.

- Lad varmluftspistolen køle af efter længerevarende arbejde med høj temperatur, før det slås fra. Lad det køre i kort tid med den laveste temperatur, der kan indstilles.

##

Med tænd/sluk-kontakten (4) kan du regulere luftmængden i forskellige trin:

Trin | Knapposition | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Køletrin |  | 150 | 50
Arbejdstrin 1 |  | 150–300 | 50–630
Arbejdstrin 2 |  | 300–500 | 50–630

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Reducer luftmængden, f.eks. hvis omgivelserne for et emne ikke skal varmes alt for meget op, eller hvis et let emne evt. kan flytte sig på grund af luftstrømmen.

##

I køletrinnet er temperaturen fastlagt til 50 °C. I de to andre arbejdstrin er temperaturen regulerbar.

Ved skift fra køletrin til et af arbejdstrinnene hentes den temperatur, som sidst er indstillet der, frem igen.

Den indstillede temperatur vises på displayet (13).

For at forøge temperaturen skal du trykke på knappen (12) på +, og for at sænke temperaturen skal du trykke på –.

Med et kort tryk på knappen (12) forøges eller sænkes temperaturen med 10 °C. Med et længere tryk på knappen forøges/sænkes temperaturen fortløbende med 10 °C, indtil knappen slippes, eller den maksimale/minimale temperatur er nået.

Den indstillede nominelle temperatur vises på displayet i 3 sekunder. Indtil den nominelle temperatur er nået, vises den faktiske temperatur ved dyseudgangen, og måleenheden for temperatur (6) blinker. Er den nominelle temperatur nået, blinker temperaturens måleenhed ikke mere.

- Hvis du reducerer temperaturen, går der et stykke tid, før varmluftspistolen er afkølet.

Køletrinnet er egnet til afkøling af et opvarmet emne eller til tørring af maling. Den er ligeledes egnet til at afkøle varmluftspistolen, før man stiller det til side eller skifter forsatsdyser.

##

I køletrinnet kan du indstille luftmængden i 10 trin mellem 150 og 300 l/min. I arbejdstrinnet kan du indstille luftmængden i 10 trin mellem 150 og 500 l/min.

Alternativt kan du benytte gemte luftmængde-/temperaturkombinationer se Lagring af luftmængde-/temperaturkombinationer (GHG 23‑66).

Den indstillede luftmængde vises med de ti bjælkesegmenter (9) nederst på displayet.

Trin | Knapposition | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Køletrin |  | 150–300 | 50–100A)
Arbejdstrin |  | 150–500 | 50–650

A)

  Temperaturen indstilles i området 500–100 °C afhængigt af den valgte luftstrøm.

For at regulere luftmængden skal du først trykke på blæserknappen (10). Blæsersymbolet (8) på displayet blinker. Nu kan du indstille luftmængden med knappen (12).

For at forøge luftmængden skal du trykke på knappen (12) på +, og for at sænke luftmængden skal du trykke på –.

Hvis du igen vil indstille temperaturen med knappen (12), skal du trykke på blæserknappen (10) en gang til. Blæsersymbolet (8) på displayet blinker ikke mere.

Når du skifter fra køletrinnet til arbejdstrinnet, indstilles den luftmængde-/temperaturkombination, der seneste blev anvendt i arbejdstrinnet.

Reducer luftmængden, f.eks. hvis omgivelserne for et emne ikke skal varmes alt for meget op, eller hvis et let emne evt. kan flytte sig på grund af luftstrømmen.

##

I køletrinnet indstilles temperaturen automatisk til mellem 50 °C og 100 °C. I arbejdstrinnet kan du indstille temperaturen til mellem 50 °C og 650 °C.

Alternativt kan du benytte gemte luftmængde-/temperaturkombinationer se Lagring af luftmængde-/temperaturkombinationer (GHG 23‑66).

Den indstillede temperatur vises på displayet (13).

For at forøge temperaturen skal du trykke på knappen (12) på +, og for at sænke temperaturen skal du trykke på –.

Med et kort tryk på knappen (12) forøges eller sænkes temperaturen med 10 °C. Med et længere tryk på knappen forøges/sænkes temperaturen fortløbende med 10 °C, indtil knappen slippes, eller den maksimale/minimale temperatur er nået.

Den indstillede nominelle temperatur vises på displayet i 3 sekunder. Indtil den nominelle temperatur er nået, vises den faktiske temperatur ved dyseudgangen, og måleenheden for temperatur (6) blinker. Er den nominelle temperatur nået, blinker temperaturens måleenhed ikke mere.

- Hvis du reducerer temperaturen, går der et stykke tid, før varmluftspistolen er afkølet.

Køletrinnet er egnet til afkøling af et opvarmet emne eller til tørring af maling. Den er ligeledes egnet til at afkøle varmluftspistolen, før man stiller det til side eller skifter forsatsdyser.

##

Du kan gemme 4 luftmængde-/temperaturkombinationer eller få adgang til 4 kombinationer, der er gemt fra fabrikken.

I den forbindelse skal tænd/sluk-knappen (4) stå på arbejdstrinnet.

Fabriksindstilling
Lagringsplads | °C | l/min | Anvendelse
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Deformering af plastrør
2 | 350 | 400 | Plast sammensvejses
3 | 450 | 500 | Fjernelse af lak
4 | 550 | 400 | Blødlodning

For at hente en kombination skal du trykke gemmeknappen (11) en eller flere gange, til det ønskede nummer ses i visningen (5).

Lagring af egen kombination:

- Vælg den ønskede lagringsplads ved at trykke på gemmeknappen (11).
- Indstil den ønskede temperatur og luftmængde. Lagringspladsen (5) blinker for at vise, at den lagrede kombination blev ændret.
- Tryk på gemmeknappen (11), og hold den inde. Lagringspladsen (5) blinker i cirka 2 sekunder. Så snart den lyser vedvarende, er den nye kombination gemt.