# Tehniskie dati

Karstā gaisa pūtējs | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nominālā ieejas jauda | W | 2000 | 2100 (2300A))
Gaisa plūsmas indikators | l/min. | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatūra sprauslas izejāB) | °C | 50–630 | 50–650
Temperatūras mērīšanas precizitāte
sprauslas atverē |  | ±10 % | ±10 %
indikatoram |  | ±5 % | ±5 %
Darba temperatūras displejsC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Maks. pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikā | °C | +40 | +40
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Aizsardzības klase |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maksimālā iespējamā patērējamā jauda

B)

  pie apkārtējās vides temperatūras 20 °C

C)

  Ārpus norādītā temperatūras diapazona displejs var kļūt melns.

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.