# Ta i bruk

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på varmluftverktøyets typeskilt.

##

Fra fabrikken er metalloverflatene beskyttet mot korrosjon med et belegg. Dette beskyttelseslaget fordamper ved første oppstart.

Under produksjonsprosessen kan dysen (1) til varmluftpistolen bli misfarget. Dette dreier seg ikke om skader, og påvirker ikke funksjonen til varmluftpistolen.

##

Skyv på-/av-bryteren (4) oppover.

Varmebeskyttelsesfunksjon: Ved overoppheting (for eksempel luftblokkering eller for liten lufttilførsel) slår varmluftpistolen automatisk av oppvarmingen, og symbolet for varmebeskyttelsesfunksjonen (7) vises på displayet. Varmluftpistolen fortsetter imidlertid å gå. Når varmluftpistolen er avkjølt til driftstemperatur, slås oppvarmingen automatisk på igjen.

##

Skyv på-/av-bryteren (4) ned til stillingen 0.

- La varmluftpistolen avkjøles før du slår den av etter langvarig bruk med høy temperatur. Gjør dette ved å la verktøyet gå en kort stund med den laveste temperaturen som kan stilles inn.

##

Med på-/av-bryteren (4) kan du regulere luftmengden i forskjellige trinn:

Trinn | Bryterstilling | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Kjøletrinn |  | 150 | 50
Arbeidstrinn 1 |  | 150–300 | 50–630
Arbeidstrinn 2 |  | 300–500 | 50–630

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Reduser luftmengden f. eks. når omgivelsene rundt et emne ikke skal varmes for sterkt opp eller hvis et lett emne kan forskyves av luftstrømmen.

##

I kjøletrinnet er temperaturen fast innstilt på 50 °C. I de to arbeidstrinnene kan temperaturen reguleres.

Ved skifte fra kjøletrinnet til et av arbeidstrinnene blir temperaturen som sist ble stilt inn der, hentet frem igjen.

Den innstilte temperaturen vises på displayet (13).

For å øke temperaturen trykker du på knappen (12) på +, og for å senke temperaturen trykker du på –.

Et kort trykk på knappen (12) øker eller senker temperaturen med 10 °C. Et lengre trykk på knappen øker eller senker temperaturen fortløpende med 10 °C helt til knappen slippes eller maksimums- eller minimumstemperaturen er nådd.

Den innstilte temperaturen vises på displayet i 3 sekunder. Inntil innstilt temperatur er nådd vises den faktiske temperaturen på dyseutgangen, og målenheten for temperaturen (6) blinker. Når innstilt temperatur er nådd, blinker ikke målenheten for temperaturen lenger.

- Når du reduserer temperaturen, tar det en kort stund før varmluftpistolen er avkjølt.

Kjøletrinnet er egnet for avkjøling av et oppvarmet emne eller tørking av maling. Det kan også brukes for å avkjøle varmluftpistolen før man setter det fra seg eller skifter dyse.

##

I kjøletrinnet kan du stille inn luftmengden i 10 trinn mellom 150 og 300 l/min. I arbeidstrinnet kan du stille inn luftmengden i 10 trinn mellom 150 og 500 l/min.

Alternativt kan du bruke den lagrede kombinasjonen av luftmengde og temperatur se Lagre kombinasjoner av luftmengde og temperatur (GHG 23‑66).

Den innstilte luftmengden vises med de 10 stolpesegmentene (9) nede på displayet.

Trinn | Bryterstilling | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Kjøletrinn |  | 150–300 | 50–100A)
Arbeidstrinn |  | 150–500 | 50–650

A)

  Temperaturen stilles automatisk inn i området fra 50 til 100 °C avhengig av valgt luftstrøm.

For å regulere luftmengden trykker du først på vifteknappen (10). Viftesymbolet (8) blinker på displayet. Nå kan du stille inn luftmengden med knappen (12).

For å øke luftmengden trykker du på knappen (12) på +, og for å redusere luftmengden trykker du på –.

Hvis du ønsker å stille inn temperaturen med knappen (12) igjen, trykker du på nytt på vifteknappen (10). Viftesymbolet (8) på displayet blinker ikke lenger.

Hvis du bytter fra kjøletrinnet til arbeidstrinnet, blir den kombinasjonen av luftmengde og temperatur som sist ble brukt i arbeidstrinnet, stilt inn.

Reduser luftmengden f. eks. når omgivelsene rundt et emne ikke skal varmes for sterkt opp eller hvis et lett emne kan forskyves av luftstrømmen.

##

I kjøletrinnet stilles temperaturen automatisk inn på en verdi mellom 50 °C og 100 °C. I arbeidstrinnet kan du angi en temperatur mellom 50 °C og 650 °C.

Alternativt kan du bruke den lagrede kombinasjonen av luftmengde og temperatur se Lagre kombinasjoner av luftmengde og temperatur (GHG 23‑66).

Den innstilte temperaturen vises på displayet (13).

For å øke temperaturen trykker du på knappen (12) på +, og for å senke temperaturen trykker du på –.

Et kort trykk på knappen (12) øker eller senker temperaturen med 10 °C. Et lengre trykk på knappen øker eller senker temperaturen fortløpende med 10 °C helt til knappen slippes eller maksimums- eller minimumstemperaturen er nådd.

Den innstilte temperaturen vises på displayet i 3 sekunder. Inntil innstilt temperatur er nådd vises den faktiske temperaturen på dyseutgangen, og målenheten for temperaturen (6) blinker. Når innstilt temperatur er nådd, blinker ikke målenheten for temperaturen lenger.

- Når du reduserer temperaturen, tar det en kort stund før varmluftpistolen er avkjølt.

Kjøletrinnet er egnet for avkjøling av et oppvarmet emne eller tørking av maling. Det kan også brukes for å avkjøle varmluftpistolen før man setter det fra seg eller skifter dyse.

##

Du kan lagre fire kombinasjoner av luftmengde og temperatur eller bruke de fire kombinasjonene som er lagret fra fabrikken.

Av/på-bryteren (4) må da stå på arbeidstrinnet.

Fabrikkinnstilling
Minneplass | °C | l/min | Bruksområde
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Forming av plastrør
2 | 350 | 400 | Sveising av plast
3 | 450 | 500 | Fjerning av lakk
4 | 550 | 400 | Myklodding

For å hente frem en kombinasjon trykker du gjentatte ganger på minneknappen (11) helt til ønsket nummer vises i (5).

Lagre en kombinasjon:

- Velg ønsket minneplass ved å trykke på minneknappen (11).
- Still inn ønsket temperatur og luftmengde. Minneplassen (5) blinker, og dette signaliserer at en lagret kombinasjon har blitt endret.
- Trykk på minneknappen (11), og hold den inne. Minneplassen (5) blinker i cirka 2 sekunder. Når den lyser fast, er den nye kombinasjonen lagret.