# Uporaba

- Bodite pozorni na omrežno napetost! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici fena za vroč zrak.

##

Kovinske površine so s premazom tovarniško zaščitene pred korozijo. Med prvo uporabo ta zaščitna plast izpari.

S postopkom izdelave lahko pride do obarvanj na šobi (1) fena za vroč zrak. Pri tem ne gre za poškodbe in to ne vpliva na delovanje fena za vroč za zrak.

##

Stikalo za vklop/izklop (4) potisnite navzgor.

Nadzor toplotne zaščite: v primeru pregrevanja (npr. zaradi zastoja zraka ali nezadostnega dovoda zraka) fen za vroč zrak samodejno izklopi ogrevanje, na zaslonu pa se prikaže simbol za nadzor toplotne zaščite (7). Fen še naprej deluje. Če se je fen za vroč zrak ohladil na temperaturo delovanja, se ogrevanje ponovno samodejno vklopi.

##

Stikalo za vklop/izklop (4) potisnite navzdol v položaj 0.

- Fen za vroč zrak se mora po daljši uporabi pri visoki temperaturi pred izklopom ohladiti. Nekaj časa naj deluje pri najnižji nastavljivi temperaturi.

##

S stikalom za vklop/izklop (4) lahko uravnavate zračni pretok pri različnih stopnjah:

Stopnja | Položaj stikala | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Stopnja hlajenja |  | 150 | 50
Delovna stopnja 1 |  | 150–300 | 50–630
Delovna stopnja 2 |  | 300–500 | 50–630

Navedbe veljajo za nazivno napetost [U] 230 V. Pri drugih napetostih in izvedbah, specifičnih za posamezne države, se lahko te navedbe razlikujejo.

Zračni pretok morate zmanjšati npr. takrat, ko je okolica obdelovanca občutljiva na toploto ali ko bi lahko s tokom zraka premaknili obdelova‌nec z majhno težo.

##

Pri stopnji hlajenja je temperatura nastavljena na 50 °C. Pri obeh ostalih delovnih stopnjah pa lahko temperaturo nastavite sami.

Pri preklopu iz stopnje hlajenja na eno od delovnih stopenj se bo temperatura ponastavila na nazadnje nastavljeno vrednost.

Nastavljena temperatura se prikaže na zaslonu (13).

Temperaturo lahko povišate s pritiskom na tipko (12) +, za zmanjšanje temperature pa pritisnite –.

Kratek pritisk tipke (12) poviša oz. zniža tempera‌turo za 10 °C. Dolg pritisk tipke postopoma zvišuje oz. zmanjšuje temperaturo po 10 °C, dokler ne spustite tipke ali dosežete maksimalne oz. minimalne temperature.

Vrednost izbrane temperature se za 3 sekunde prikaže na zaslonu. Dokler izbrana temperatura ni dosežena, bo prikazana dejanska temperatura na izhodu šobe, merska enota temperature (6) pa bo utripala. Ko je zahtevana temperatura dosežena, merska enota temperature ne utripa več.

- Pri zniževanju temperature traja nekaj časa, da se fen za vroč zrak ohladi.

Stopnja hlajenja je primerna za ohlajanje ogretega obdelovanca ali za sušenje barve. Prav tako je primeren za ohlajanje fena za vroč zrak pred izklopom ali menjavo šobe.

##

Pri izbrani stopnji hlajenja lahko zračni pretok v desetih korakih nastavite od 150 do 300 l/min. Pri izbrani delovni stopnji lahko zračni pretok v desetih korakih nastavite od 150 do 500 l/min.

Alternativno lahko izberete tudi predhodno shranjeno vrednost zračnega pretoka/kombinacije temperatur, glejte Shranjevanje vrednosti pretoka/kombinacij temperature (GHG 23-66).

Nastavljeni zračni pretok je prikazan v desetih stolpcih (9) na spodnjem robu zaslona.

Stopnja | Položaj stikala | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Stopnja hlajenja |  | 150–300 | 50–100A)
Delovna stopnja |  | 150–500 | 50–650

A)

  Temperatura se samodejno nastavi v območju 50–100 °C, odvisno od izbranega pretoka zraka.

Za uravnavanje zračnega pretoka naprej pritisnite tipko z ventilatorjem (10). Simbol ventilatorja (8) na zaslonu utripa. Zdaj lahko s tipko (12) nastavite zračni pretok.

Za povišanje zračnega pretoka s tipko (12) pritisnite +, za zmanjšanje temperature pa pritisnite –.

Če želite s tipko (12) znova nastaviti temperaturo, pritisnite tipko z ventilatorjem (10). Simbol ventilatorja (8) na zaslonu ne utripa več.

Ko preklopite s stopnje hlajenja na delovno stopnjo, se nastavi kombinacija količine zraka/temperature, ki je bila nazadnje uporabljena za delovno stopnjo.

Zračni pretok morate zmanjšati npr. takrat, ko je okolica obdelovanca občutljiva na toploto ali ko bi lahko s tokom zraka premaknili obdelova‌nec z majhno težo.

##

Na stopnji hlajenja se temperatura samodejno nastavi med 50 °C in 100 °C. Na delovni stopnji lahko temperaturo nastavite med 50 °C in 650 °C.

Alternativno lahko izberete tudi predhodno shranjeno vrednost zračnega pretoka/kombinacije temperatur, glejte Shranjevanje vrednosti pretoka/kombinacij temperature (GHG 23-66).

Nastavljena temperatura se prikaže na zaslonu (13).

Temperaturo lahko povišate s pritiskom na tipko (12) +, za zmanjšanje temperature pa pritisnite –.

Kratek pritisk tipke (12) poviša oz. zniža tempera‌turo za 10 °C. Dolg pritisk tipke postopoma zvišuje oz. zmanjšuje temperaturo po 10 °C, dokler ne spustite tipke ali dosežete maksimalne oz. minimalne temperature.

Vrednost izbrane temperature se za 3 sekunde prikaže na zaslonu. Dokler izbrana temperatura ni dosežena, bo prikazana dejanska temperatura na izhodu šobe, merska enota temperature (6) pa bo utripala. Ko je zahtevana temperatura dosežena, merska enota temperature ne utripa več.

- Pri zniževanju temperature traja nekaj časa, da se fen za vroč zrak ohladi.

Stopnja hlajenja je primerna za ohlajanje ogretega obdelovanca ali za sušenje barve. Prav tako je primeren za ohlajanje fena za vroč zrak pred izklopom ali menjavo šobe.

##

Shranite lahko štiri kombinacije zračnega pretoka in temperature oz. lahko izbirate med štirimi tovarniško shranjenimi kombinacijami.

Stikalo za vklop/izklop (4) mora biti nastavljeno na delovno stopnjo.

Tovarniške nastavitve
Pomnilniško mesto | °C | l/min | Uporaba
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Preoblikovanje plastičnih cevi
2 | 350 | 400 | Varjenje plastike
3 | 450 | 500 | Odstranjevanje laka
4 | 550 | 400 | Mehko lotanje

Za priklic kombinacije pritiskajte tipko za shranjevanje (11), dokler se na prikazu (5) ne prikaže želena številka.

Shranjevanje svoje kombinacije:

- S pritiskanjem tipke za shranjevanje (11) izberite želeno pomnilniško mesto.
- Nastavite želeno temperaturo in zračni pretok. Pomnilniško mesto (5) utripa in tako označuje, da je bila shranjena kombinacija spremenjena.
- Pritisnite in zadržite tipko za shranjevanje (11). Pomnilniško mesto (5) utripa približno 2 sekundi. Ko pomnilniško mesto trajno sveti, je nova kombinacija shranjena.