# Mise en marche

- Tenez compte de la tension du secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique du décapeur thermique.

##

Un revêtement est appliqué en usine sur les surfaces métalliques pour les protéger de la corrosion. Cette couche de protection s’évapore lors de la première utilisation.

En raison du processus de fabrication, le décapeur thermique peut présenter une décoloration sur la buse (1). Il ne s'agit pas d'un dommage et cela n'affecte pas le fonctionnement du décapeur thermique.

##

Poussez l’interrupteur marche/arrêt (4) vers le haut.

Régulation de protection thermique : En cas de surchauffe (causée par ex. par une accumulation d’air chaud ou un apport d’air insuffisant), le décapeur thermique coupe automatiquement le chauffage et le symbole Régulation de protection thermique (7) s’allume sur l’écran. La soufflerie continue de fonctionner. Une fois que le décapeur thermique a suffisamment refroidi, le chauffage se réactive automatiquement.

##

Poussez l’interrupteur marche/arrêt (4) vers le bas jusque dans la position 0.

- Après une utilisation prolongée à température élevée, laissez refroidir le décapeur thermique avant de l’arrêter. Laissez-le pour cela fonctionner pendant une courte durée à la plus basse température réglable.

##

L’interrupteur marche/arrêt (4) permet de régler différentes positions de débit d’air :

Position | Position du sélecteur | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Position froid |  | 150 | 50
Position de travail 1 |  | 150–300 | 50–630
Position de travail 2 |  | 300–500 | 50–630

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur les versions destinées à certains pays.

Réduisez le débit d’air par ex. quand il ne faut pas que les abords de la pièce deviennent trop chauds ou quand le souffle d’air risque de déplacer la pièce.

##

Dans la position froid, la température est fixée à 50 °C. Dans les deux positions de travail, la température est réglable.

Lors du passage de la position froid à l’une des deux positions de travail, la température réglée en dernier est rappelée.

La température réglée s’affiche sur l’écran (13).

Pour augmenter la température, actionnez le côté + de la touche (12) ; pour réduire la température, actionnez le côté – de la touche.

Une brève pression sur la touche (12) augmente ou diminue la température de 10 °C. Une pression prolongée sur la touche augmente ou réduit la température en continu par pas de 10 °C, jusqu’à ce que la touche soit relâchée ou que la température minimale ou maximale soit atteinte.

La consigne de température réglée s’affiche pendant 3 s. Tant que la température de consigne n’est pas atteinte, la température réelle à la sortie de la buse s’affiche et l’unité de température (6) clignote. Une fois que la température de consigne est atteinte, l’unité de température cesse de clignoter.

- Lorsque vous réduisez la température, le décapeur thermique met quelque temps à refroidir.

La position froid est idéale pour refroidir une pièce chaude ou sécher de la peinture. Elle peut aussi être utilisée pour refroidir le décapeur thermique avant de le ranger ou avant de changer de buse.

##

Dans la position froid, le débit d’air peut être réglé dans 10 positions, de 150 à 300 l/min. Dans les positions de travail, le débit d’air peut être réglé dans 10 positions, de 150 à 500 l/min.

Vous pouvez aussi utiliser les combinaisons débit d’air/température mémorisées voir Mémorisation de combinaisons débit d’air/température (GHG 23-66).

Le débit d’air réglé est indiqué au bas de l’écran au moyen des dix barres (9).

Position | Position du sélecteur | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Position froid |  | 150–300 | 50–100A)
Position de travail |  | 150–500 | 50–650

A)

  La température se règle automatiquement dans la plage de 50–100 °C en fonction du débit réglé.

Pour modifier le débit d’air, actionnez d’abord la touche soufflerie (10). Le symbole soufflerie (8) se met à clignoter à l’écran. Vous pouvez ensuite régler le débit d’air avec la touche (12).

Pour augmenter le débit d’air, actionnez le côté + de la touche (12) ; pour réduire le débit d’air, actionnez le côté – de la touche.

Pour revenir au réglage de température avec la touche (12), actionnez à nouveau la touche soufflerie (10). Le symbole soufflerie (8) cesse de clignoter à l’écran.

Si vous passez de la position froid à une position de travail, la dernière combinaison débit d’air/température utilisée dans la position de travail est automatiquement activée.

Réduisez le débit d’air par ex. quand il ne faut pas que les abords de la pièce deviennent trop chauds ou quand le souffle d’air risque de déplacer la pièce.

##

Dans la position froid, la température se règle automatiquement entre 50 °C et 100 °C. Dans les positions de travail, vous pouvez régler la température entre 50 °C et 650 °C.

Vous pouvez aussi utiliser les combinaisons débit d’air/température mémorisées voir Mémorisation de combinaisons débit d’air/température (GHG 23-66).

La température réglée s’affiche sur l’écran (13).

Pour augmenter la température, actionnez le côté + de la touche (12) ; pour réduire la température, actionnez le côté – de la touche.

Une brève pression sur la touche (12) augmente ou diminue la température de 10 °C. Une pression prolongée sur la touche augmente ou réduit la température en continu par pas de 10 °C, jusqu’à ce que la touche soit relâchée ou que la température minimale ou maximale soit atteinte.

La consigne de température réglée s’affiche pendant 3 s. Tant que la température de consigne n’est pas atteinte, la température réelle à la sortie de la buse s’affiche et l’unité de température (6) clignote. Une fois que la température de consigne est atteinte, l’unité de température cesse de clignoter.

- Lorsque vous réduisez la température, le décapeur thermique met quelque temps à refroidir.

La position froid est idéale pour refroidir une pièce chaude ou sécher de la peinture. Elle peut aussi être utilisée pour refroidir le décapeur thermique avant de le ranger ou avant de changer de buse.

##

Vous pouvez mémoriser 4 combinaisons débit d’air/température ou bien utiliser les 4 combinaisons préréglées en usine.

Pour cela, l’interrupteur marche/arrêt (4) doit se trouver dans une position de travail.

Réglage usine
Emplacement mémoire | °C | l/min | Application
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Cintrage de tuyaux en plastique
2 | 350 | 400 | Soudage de matières plastiques
3 | 450 | 500 | Enlèvement de vernis
4 | 550 | 400 | Brasage tendre

Pour rappeler une combinaison, actionnez de façon répétée la touche mémoire (11) jusqu’à ce que le numéro d’emplacement mémoire voulu (5) apparaisse à l’écran.

Mémorisation d’une combinaison personnelle :

- Sélectionnez l’emplacement mémoire voulu en actionnant la touche mémoire (11).
- Réglez la température et le débit d’air souhaités. L’emplacement mémoire (5) clignote pour signaler que la combinaison jusqu’ici mémorisée a été modifiée.
- Appuyez sur la touche mémoire (11) et maintenez-la enfoncée. L’emplacement mémoire (5) clignote pendant env. 2 s. L’allumage en continu de l’emplacement mémoire indique que la nouvelle combinaison a été mémorisée avec succès.