# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود روی برچسب سشوار صنعتی مطابقت داشته باشد.

##

سطوح بخش های فلزی از طرف کارخانه به یک لایه ضد زنگ مجهز شده اند. این لایه حفاظتی در اولین راه اندازی، تولید دود می کند.

در طی فرایند تولید، ممکن است سشوار صنعتی تغییرات رنگ در نازل (1) نشان دهد. این امر منجر به ایجاد آسیب دیدگی نمی شود، و عملکرد سشوار صنعتی را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

##

کلید قطع و وصل (4) را به طرف بالا برانید.

تنظیم محافظ حرارتی: در صورت بالا رفتن بیش از حد دما (برای مثال به دلیل تراکم هوا یا هوای ورودی کم)، سشوار صنعتی به طور خودکار المنت را خاموش می کند و علامت تنظیم محافظ حرارتی (7) روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود. فن همچنان کار می کند. پس از خنک شدن سشوار صنعتی روی دمای کاری، المنت دوباره به طور خودکار روشن می ‌شود.

##

کلید قطع و وصل (4) را به حالت 0 برانید.

- بگذارید سشوار صنعتی پس از کار کردن طولانی مدت با دمای زیاد، قبل از خاموش شدن خنک شود. برای این منظور بگذارید ابزار برقی مدتی با کمترین دمای قابل تنظیم کار کند.

##

توسط کلید قطع و وصل (4) می توانید مقدار هوا را در درجه های مختلف تنظیم کنید:

مرحله | موقعیت کلید | l/min | ‎°C
--- | --- | --- | ---
مرحله خنک کننده |  | 150 | 50
مرحله کاری 1 |  | ‎150–300‎ | ‎50–630‎
مرحله کاری 2 |  | ‎300–500‎ | ‎50–630‎

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎[U]‎ ‎230 ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقدار هوار را در صورت عدم نیاز به داغ کردن بیش از حد محیط قطعه کار یا حرکت کردن یک قطعه کار سبک با جریان هوا کاهش دهید.

##

در مرحله خنک کننده، دما روی ‎50 °C‎ ثابت می شود. در هر دو مرحله کاری، دما قابل تنظیم می باشد.

با تعویض از مرحله خنک کننده به یکی از مراحل کاری، در آنجا دمای تنظیم شده آخری دوباره فراخوانی می شود.

دمای تنظیم شده در صفحه نمایشگر (13) نمایش داده می شود.

برای افزایش دما، در دکمه (12) روی + و برای کاهش دما، روی − فشار دهید.

با کوتاه فشردن دکمه (12) دما حدود ‎10 °C افزایش یا کاهش می یابد. فشردن طولانی دکمه، دما را همچنان حدود ‎10 °C تا رها شدن دکمه، افزایش یا کاهش می دهد، یا به حداکثر یا حداقل دما می رساند.

دمای تنظیم شده مرجع حدود ‎3 s در صفحه نمایشگر نمایش داده می شود. تا رسیدن به دمای تنظیم شده مرجع، دمای واقعی در خروجی نازل نشان داده می شود و واحد اندازه گیری دما (6) چشمک می زند. پس از رسیدن به دمای تنظیم شده مرجع، واحد اندازه گیری دما دیگر چشمک نمی زند.

- وقتی دما را کاهش دهید، مقداری طول می کشد تا سشوار صنعتی خنک شود.

مرحله خنک کننده برای خنک کردن قطعه کار داغ شده یا خشک کردن رنگ مناسب است. همچنین برای خنک شدن سشوار صنعتی، قبل از کنار گذاشتن آن یا تعویض نازل ها مناسب می باشد.

##

در مرحله خنک کننده می توانید مقدار هوا را در 10 مرحله بین 150 و ‎300 l/min‎ تنظیم کنید. در مرحله کاری می توانید مقدار هوا را در 10 مرحله بین 150 و ‎500 l/min‎ تنظیم کنید.

به عنوان جایگزین می توان ترکیبات مقدار هوا/دمای ذخیره شده را بکار برد رجوع کنید به ذخیره ترکیبات مقدار هوا/دما ‎(GHG 23-66)‎.

مقدار هوای تنظیم شده در ده بخش نواری (9) واقع در قسمت پایینی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

مرحله | موقعیت کلید | l/min | ‎°C
--- | --- | --- | ---
مرحله خنک کننده |  | 150–300 | 50–100‏A)‏
مرحله کاری |  | 150–500 | 50–650

A)

  دما بسته به جریان هوای انتخاب شده به طور خودکار در محدوده ‎50−100 °C‎ تنظیم می شود.

برای تنظیم مقدار هوا، ابتدا دکمه فن (10) را فشار دهید. علامت فن (8) در صفحه نمایشگر چشمک می زند. اکنون می توانید با دکمه (12) مقدار هوا را تنظیم کنید.

برای افزایش دما، در دکمه (12) روی + و برای کاهش دما، روی دکمه − فشار دهید.

چنانچه می خواهید دوباره با دکمه (12) دما را تنظیم کنید، مجدداً دکمه فن (10) را فشار دهید. علامت فن (8) دیگر در صفحه نمایشگر چشمک نمی زند.

وقتی از مرحله خنک کننده به مرحله کاری تغییر می دهید، روی آخرین ترکیب مقدار هوا/دما در مرحله کاری بکار گرفته شده، تنظیم می شود.

مقدار هوار را در صورت عدم نیاز به داغ کردن بیش از حد محیط قطعه کار یا حرکت کردن یک قطعه کار سبک با جریان هوا کاهش دهید.

##

در مرحله خنک کننده، دما به طور خودکار بین ‎50 °C‎ و ‎100 °C‎ تنظیم می شود. در مرحله کاری می توان دما را بین ‎50 °C‎ و ‎650 °C‎ تثبیت کرد.

به عنوان جایگزین می توان ترکیبات مقدار هوا/دمای ذخیره شده را بکار برد رجوع کنید به ذخیره ترکیبات مقدار هوا/دما ‎(GHG 23-66)‎.

دمای تنظیم شده در صفحه نمایشگر (13) نمایش داده می شود.

برای افزایش دما، در دکمه (12) روی + و برای کاهش دما، روی − فشار دهید.

با کوتاه فشردن دکمه (12) دما حدود ‎10 °C افزایش یا کاهش می یابد. فشردن طولانی دکمه، دما را همچنان حدود ‎10 °C تا رها شدن دکمه، افزایش یا کاهش می دهد، یا به حداکثر یا حداقل دما می رساند.

دمای تنظیم شده مرجع حدود ‎3 s در صفحه نمایشگر نمایش داده می شود. تا رسیدن به دمای تنظیم شده مرجع، دمای واقعی در خروجی نازل نشان داده می شود و واحد اندازه گیری دما (6) چشمک می زند. پس از رسیدن به دمای تنظیم شده مرجع، واحد اندازه گیری دما دیگر چشمک نمی زند.

- وقتی دما را کاهش دهید، مقداری طول می کشد تا سشوار صنعتی خنک شود.

مرحله خنک کننده برای خنک کردن قطعه کار داغ شده یا خشک کردن رنگ مناسب است. همچنین برای خنک شدن سشوار صنعتی، قبل از کنار گذاشتن آن یا تعویض نازل ها مناسب می باشد.

##

می توان 4 ترکیب مقدار هوا/دما را ذخیره کرد یا به 4 ترکیب ذخیره شده از طرف کارخانه دسترسی داشت.

برای این منظور باید کلید روشن/خاموش (4) را روی مرحله کاری قرار داد.

تنظیمات کارخانه
محل ذخیره سازی | ‎°C | l/min | کاربرد
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | تغییر فرم دادن لوله های پلاستیکی
2 | 350 | 400 | جوش دادن پلاستیک
3 | 450 | 500 | زدودن لاک
4 | 550 | 400 | لحیم کاری نرم

برای دسترسی به ترکیب، دکمه حافظه (11) را آنقدر فشار دهید تا شماره مورد نظر در نشانگر (5) نمایش داده شود.

ذخیره سازی ترکیب شخصی:

- با فشردن دکمه حافظه (11) محل ذخیره سازی دلخواه را انتخاب کنید.
- دما و مقدار هوای دلخواه را تنظیم کنید. محل ذخیره سازی (5) پس از تغییر ترکیب ذخیره شده، چشمک می زند.
- دکمه حافظه (11) را فشار دهید و آن را فشرده نگه دارید. محل ذخیره سازی (5) حدود ‎2 s چشمک می زند. به محض روشن شدن محل ذخیره سازی به طور ممتد، ترکیب جدید ذخیره می شود.