# Technické údaje

Horkovzdušná pistole | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Jmenovitý příkon | W | 2 000 | 2 100 (2 300A))
Množství vzduchu | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Teplota u výstupu z tryskyB) | °C | 50–630 | 50–650
Přesnost měření teploty
u výstupu trysky |  | ±10 % | ±10 %
na ukazateli |  | ±5 % | ±5 %
Provozní teplota displejeC) | °C | 0 až +50 | 0 až +50
Max. přípustná teplota prostředí za provozu | °C | +40 | +40
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Třída ochrany |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  Maximální možný příkon

B)

  Při teplotě prostředí 20 °C

C)

  Mimo provozní teplotu může displej zčernat.

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.