# Ekspluatācijas sākšana

- Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta uz karstā gaisa pūtēja marķējuma plāksnītes.

##

Rūpnīcā metāla virsmas ir pārklātas ar korozijas aizsargkārtu. Šī aizsargkārta iztvaiko pirmajā palaišanas reizē.

Ražošanas procesā karstā gaisa pūtējs var sprauslas (1) krāsu izmaiņas. Tie nav bojājumi un neietekmē karstā gaisa pūtēja darbību.

##

Pārvietojiet ieslēdzēju (4) augšup.

Termiskās aizsardzības regulēšana: pārkaršanas gadījumā (piemēram, gaisa nosprostojums vai nepietiekama gaisa padeve) karstā gaisa pūtēja apsildes sistēma automātiski izslēdzas un displejā parādās termiskās aizsardzības regulatora (7) simbols. Karstā gaisa pūtējs turpina darboties. Kad karstā gaisa pūtējs ir atdzisis līdz darba temperatūrai, apsilde atkal tiek ieslēgta.

##

Pārvietojiet ieslēdzēju (4) lejup stāvoklī 0.

- Pēc karstā gaisa pūtēja ilgstošas darbināšanas augstā temperatūrā, pirms izslēgšanas ļaujiet tam atdzist. Šim nolūkam ļaujiet elektroinstrumentam neilgu laiku darboties pie zemākās iestatāmās temperatūras vērtības.

##

Ar ieslēdzēju (4) var pakāpjveidā regulēt gaisa plūsmu:

Pakāpe | Slēdža pozīcija | l/min. | °C
--- | --- | --- | ---
Dzesēšanas pakāpe |  | 150 | 50
1. darba pakāpe |  | 150–300 | 50–630
2. darba pakāpe |  | 300–500 | 50–630

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Samaziniet gaisa plūsmu, ja jānovērš apstrādājamajam priekšmetam tuvu esošu virsmu pārkaršana vai viegla priekšmeta pārvietošanās, uz to iedarbojoties pārāk stiprai gaisa plūsmai.

##

Dzesēšanas pakāpē temperatūra ir fiksēta (50 °C). Abās pārējās darba pakāpēs temperatūra ir regulējama.

Pārslēdzoties no dzesēšanas pakāpes uz kādu darba pakāpi, tiek piemērota pēdējā šajā pakāpē iestatītā temperatūra.

Iestatītā temperatūra tiek parādīta displejā (13).

Lai paaugstinātu temperatūru, nospiediet taustiņa (12) + daļu, bet, lai pazeminātu temperatūru, nospiediet taustiņa – daļu.

Īslaicīgi nospiežot taustiņu (12), temperatūras vērtība paaugstinās vai pazeminās par 10 °C. Turot taustiņu nospiestu ilgāku laiku, temperatūras vērtība ar pastāvīgu ātrumu paaugstinās vai samazinās ar soli 10 °C, līdz taustiņš tiek atlaists vai arī tiek sasniegta maksimālā vai minimālā temperatūras vērtība.

Iestatītā nominālā temperatūra uz 3 sekundēm tiek parādīta displejā. Pirms tiek sasniegta vēlamā temperatūra, uz displeja tiek parādīta esošā temperatūras vērtība sprauslas izejā un mirgo temperatūras mērvienības simbols indikatorā (6). Līdzko tiek sasniegta vēlamā temperatūra, temperatūras mērvienības simbols pārstāj mirgot.

- Ja temperatūra tiek samazināta, paiet neilgs brīdis, līdz karstā gaisa pūtējs atdziest.

Dzesēšanas pakāpe ir paredzēta uzkarsušas sagataves atdzesēšanai vai krāsas žāvēšanai. To var arī izmantot, lai atdzesētu karstā gaisa pūtēju pirms novietošanas uzglabāšanai vai sprauslu maiņas.

##

Dzesēšanas pakāpē gaisa plūsmu var iestatīt 10 pakāpēs diapazonā no 150 līdz 300 l/min. Darba pakāpē gaisa plūsmu var iestatīt 10 pakāpēs diapazonā no 150 līdz 500 l/min.

Alternatīvi varat lietot arī saglabātās gaisa plūsmas/temperatūras vērtību kombinācijas skatīt Gaisa plūsmas/temperatūras vērtību kombināciju saglabāšana atmiņā (GHG 23-66).

Iestatītā gaisa plūsmas vērtība tiek parādīta kā desmit segmentu josla (9) displeja apakšējā malā.

Pakāpe | Slēdža pozīcija | l/min. | °C
--- | --- | --- | ---
Dzesēšanas pakāpe |  | 150–300 | 50–100A)
Darba pakāpe |  | 150–500 | 50–650

A)

  Temperatūra tiek iestatīta automātiski diapazonā no 50–100 °C, ņemot vērā izvēlēto gaisa plūsmu.

Lai regulētu gaisa plūsmu, vispirms nospiediet ventilatora taustiņu (10). Uz displeja sāk mirgot ventilatora simbols (8). Pēc tam ar taustiņu (12) var iestatīt vēlamo gaisa plūsmu.

Lai paaugstinātu temperatūru, nospiediet taustiņa (12) + daļu, bet, lai pazeminātu temperatūru, nospiediet taustiņa – daļu.

Ja ar taustiņu (12) vēlaties no jauna iestatīt temperatūras vērtību, vēlreiz nospiediet ventilatora taustiņu (10). Pie tam uz displeja pārstāj mirgot ventilatora simbols (8).

Pārslēdzoties no dzesēšanas pakāpes uz darba pakāpi, tiek piemērota pēdējā darba pakāpē izmantotā gaisa plūsmas/temperatūras kombinācija.

Samaziniet gaisa plūsmu, ja jānovērš apstrādājamajam priekšmetam tuvu esošu virsmu pārkaršana vai viegla priekšmeta pārvietošanās, uz to iedarbojoties pārāk stiprai gaisa plūsmai.

##

Dzesēšanas pakāpē temperatūra automātiski tiek iestatīta diapazonā no 50 °C līdz 100 °C. Darba pakāpē temperatūru iespējams iestatīt diapazonā no 50 °C līdz 650 °C.

Alternatīvi varat lietot arī saglabātās gaisa plūsmas/temperatūras vērtību kombinācijas skatīt Gaisa plūsmas/temperatūras vērtību kombināciju saglabāšana atmiņā (GHG 23-66).

Iestatītā temperatūra tiek parādīta displejā (13).

Lai paaugstinātu temperatūru, nospiediet taustiņa (12) + daļu, bet, lai pazeminātu temperatūru, nospiediet taustiņa – daļu.

Īslaicīgi nospiežot taustiņu (12), temperatūras vērtība paaugstinās vai pazeminās par 10 °C. Turot taustiņu nospiestu ilgāku laiku, temperatūras vērtība ar pastāvīgu ātrumu paaugstinās vai samazinās ar soli 10 °C, līdz taustiņš tiek atlaists vai arī tiek sasniegta maksimālā vai minimālā temperatūras vērtība.

Iestatītā nominālā temperatūra uz 3 sekundēm tiek parādīta displejā. Pirms tiek sasniegta vēlamā temperatūra, uz displeja tiek parādīta esošā temperatūras vērtība sprauslas izejā un mirgo temperatūras mērvienības simbols indikatorā (6). Līdzko tiek sasniegta vēlamā temperatūra, temperatūras mērvienības simbols pārstāj mirgot.

- Ja temperatūra tiek samazināta, paiet neilgs brīdis, līdz karstā gaisa pūtējs atdziest.

Dzesēšanas pakāpe ir paredzēta uzkarsušas sagataves atdzesēšanai vai krāsas žāvēšanai. To var arī izmantot, lai atdzesētu karstā gaisa pūtēju pirms novietošanas uzglabāšanai vai sprauslu maiņas.

##

Jūs varat saglabāt 4 gaisa plūsmas/temperatūras vērtību kombinācijas vai piekļūt kādai no 4 rūpnīcas saglabātajām gaisa plūsmas/temperatūras vērtību kombinācijām.

Lai to paveiktu, ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim (4) jāatrodas darba pakāpes pozīcijā.

Rūpnīcas iestatījumi
Atmiņas vieta | °C | l/min. | Lietojums
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Plastmasas cauruļu formēšana
2 | 350 | 400 | Plastmasas metināšana
3 | 450 | 500 | Lakas noņemšana
4 | 550 | 400 | Lodēšana ar mīkstlodi

Lai izsauktu kādu no kombinācijām, vairākkārt nospiediet atmiņas taustiņu (11), līdz indikatorā (5) parādās vēlamais atmiņas vietas numurs.

Paša izvēlēto vērtību kombinācijas saglabāšana atmiņā:

- Vairākkārt nospiežot atmiņas taustiņu (11), izvēlieties vajadzīgo atmiņas vietu.
- Iestatiet vēlamās temperatūras un gaisa plūsmas vērtības. Atmiņas vietas indikatorā (5) parādītais numurs mirgo, norādot, ka saglabātā vērtību kombinācija tiks izmainīta.
- Nospiediet atmiņas taustiņu (11) un turiet to nospiestu. Atmiņas vietas indikators (5) mirgo apt. 2 sekundes. Līdzko tas iedegas pastāvīgi, jaunā vērtību kombinācija ir saglabāta atmiņā.