# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi sıcak hava fanının tip etiketinde belirtilen verilere uygun olmalıdır.

##

Metal yüzeyler fabrika tarafında bir kaplama ile korozyona karşı korumalı hale getirilmiştir. Bu koruma katmanı ilk işletime alma sırasında buharlaşır.

Sıcak hava fanının üretim sürecinden dolayı memede (1) renk solmaları meydana gelebilir. Burada, sıcak hava fanının çalışmasını etkileyecek hasarlar söz konusu değildir.

##

Açma/kapama şalterini (4) yukarı doğru itin.

Termal koruma kontrolü: Aşırı ısınma durumunda (örn. hava birikiminde veya çok düşük hava beslemesinde) sıcak hava fanı ısıtma cihazını otomatik olarak kapatır ve termal koruma kontrolü sembolü (7) ekranda gösterilir. Ancak fan çalışmaya devam eder. Sıcak hava fanı işletme sıcaklığına kadar soğuyunca ısıtma cihazı tekrar otomatik olarak devreye girer.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

##

Açma/kapama şalterini (4) aşağı doğru 0 konumuna itin.

- Uzun süre yüksek sıcaklıklarda çalıştıktan sonra sıcak hava fanını kapatmadan önce soğumasını bekleyin. Bu amaçla aleti ayarlanabilir en düşük sıcaklıkla kısa süre çalıştırın.

##

Açma/kapama şalteri (4) ile hava miktarını çeşitli kademeler halinde ayarlayabilirsiniz:

Kademe | Şalter pozisyonu | l/dak | °C
--- | --- | --- | ---
Soğutma kademesi |  | 150 | 50
Çalışma kademesi 1 |  | 150–300 | 50–630
Çalışma kademesi 2 |  | 300–500 | 50–630

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.

Örneğin bir iş parçasının çevresinin çok fazla ısıtılmaması gerektiğinde veya hafif bir iş parçası hava akımı nedeniyle sürüklenecek durumdaysa hava miktarını düşürün.

##

Soğutma kademesinde sıcaklık 50 °C olarak belirlenmiştir. Her iki çalışma kademesinde sıcaklık ayarlanabilir.

Soğutma kademesinden çalışma kademelerinden birine geçildiğinde, orada son olarak ayarlanan sıcaklık çağrılır.

Ayarlanan sıcaklık (13) ekranda gösterilir.

Sıcaklığı yükseltmek için (12) tuşu üzerinde +'ya, düşürmek için –'ye basın.

(12) tuşuna kısa süre basıldığında sıcaklık 10 °C yükselir veya düşer. Tuşa uzun süre basıldığında, tuş bırakılıncaya veya maksimum veya minimum sıcaklığa ulaşılıncaya kadar sıcaklık sürekli olarak 10 °C yükselir veya düşer.

Ayarlanan nominal sıcaklık 3 sn süre ile ekranda gösterilir. Nominal sıcaklığa ulaşılıncaya kadar meme çıkışında gerçek sıcaklık gösterilir ve sıcaklık birimi (6) yanıp söner. Nominal sıcaklığa ulaşıldığında sıcaklık birimi artık yanıp sönmez.

- Sıcaklığı düşürdüğünüzde sıcak hava fanının soğuması kısa bir süre alır.

Soğutma kademesi, ısınmış bir iş parçasının soğutulmasına veya boyaların kurutulmasına uygundur. Bu kademe ayrıca sıcak hava fanını elden bırakmadan veya memeyi değiştirmeden önce aleti soğutmaya da uygundur.

##

Soğutma kademesinde hava miktarını 150 ile 300 l/dak arasında 10 adımda ayarlayabilirsiniz. Çalışma kademesinde hava miktarını 150 ile 500 l/dak arasında 10 adımda ayarlayabilirsiniz.

Alternatif olarak kayıtlı hava miktarı/sıcaklık kombinasyonlarını kullanabilirsiniz, Bakınız Hava miktarı/sıcaklık kombinasyonlarının kaydedilmesi (GHG 23-66).

Ayarlanan hava miktarı ekranın alt kenarında on sütun segmanı (9) halinde gösterilir.

Kademe | Şalter pozisyonu | l/dak | °C
--- | --- | --- | ---
Soğutma kademesi |  | 150–300 | 50–100A)
Çalışma kademesi |  | 150–500 | 50–650

A)

  Sıcaklık, seçili hava akımına bağlı olarak 50–100 °C aralığında otomatik olarak ayarlanır.

Hava miktarını ayarlamak için önce fan tuşuna (10) basın. Fan sembolü (8) ekranda yanıp söner. Artık (12) tuşu ile hava miktarını ayarlayabilirsiniz.

Hava miktarını yükseltmek için (12) tuşu üzerinde +'ya, düşürmek için –'ye basın.

(12) tuşu ile sıcaklığı tekrar ayarlamak istediğinizde, (10) tuşuna tekrar basın. Fan sembolü (8) ekranda artık yanıp sönmez.

Soğutma kademesinden çalışma kademesine geçildiğinde, çalışma kademesinde son kullanılan hava miktarı/sıcaklık kombinasyonu ayarlanır.

Örneğin bir iş parçasının çevresinin çok fazla ısıtılmaması gerektiğinde veya hafif bir iş parçası hava akımı nedeniyle sürüklenecek durumdaysa hava miktarını düşürün.

##

Soğutma kademesinde sıcaklık 50 °C ile 100 °C arasında otomatik olarak ayarlanır. Çalışma kademesinde sıcaklığı 50 °C ile 650 °C arasında belirleyebilirsiniz.

Alternatif olarak kayıtlı hava miktarı/sıcaklık kombinasyonlarını kullanabilirsiniz, Bakınız Hava miktarı/sıcaklık kombinasyonlarının kaydedilmesi (GHG 23-66).

Ayarlanan sıcaklık (13) ekranda gösterilir.

Sıcaklığı yükseltmek için (12) tuşu üzerinde +'ya, düşürmek için –'ye basın.

(12) tuşuna kısa süre basıldığında sıcaklık 10 °C yükselir veya düşer. Tuşa uzun süre basıldığında, tuş bırakılıncaya veya maksimum veya minimum sıcaklığa ulaşılıncaya kadar sıcaklık sürekli olarak 10 °C yükselir veya düşer.

Ayarlanan nominal sıcaklık 3 sn süre ile ekranda gösterilir. Nominal sıcaklığa ulaşılıncaya kadar meme çıkışında gerçek sıcaklık gösterilir ve sıcaklık birimi (6) yanıp söner. Nominal sıcaklığa ulaşıldığında sıcaklık birimi artık yanıp sönmez.

- Sıcaklığı düşürdüğünüzde sıcak hava fanının soğuması kısa bir süre alır.

Soğutma kademesi, ısınmış bir iş parçasının soğutulmasına veya boyaların kurutulmasına uygundur. Bu kademe ayrıca sıcak hava fanını elden bırakmadan veya memeyi değiştirmeden önce aleti soğutmaya da uygundur.

##

4 hava miktarı/sıcaklık kombinasyonunu belleğe alabilir veya 4 fabrikasyon kombinasyonu kullanabilirsiniz.

Bunun için açma/kapama şalteri (4) çalışma kademesinde olmalıdır.

Fabrika ayarları
Bellek | °C | l/dak | Uygulama
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Plastik boruları biçimlendirmek
2 | 350 | 400 | Plastiklerin kaynaklanması
3 | 450 | 500 | Vernik çıkarma
4 | 550 | 400 | Yumuşak lehim

Bir kombinasyonu çağırmak için bellek tuşuna (11) istediğiniz numara göstergede (5) görününceye kadar basın.

Kendi kombinasyonunuzu belleğe alma:

- Bellek tuşuna (11) basarak istediğiniz belleği seçin.
- İstediğiniz sıcaklığı ve hava miktarını ayarlayın. Bellek (5) kaydedilen kombinasyonun değiştirildiğini göstermek üzere yanıp söner.
- Bellek tuşuna (11) basın ve tuşu basılı tutun. Bellek (5) yaklaşık 2 saniye yanıp söner. Sürekli olarak yanmaya başladığında yeni kombinasyon belleğe alınmış demektir.