# Tekniske data

Varmluftpistoler | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nominel optagen effekt | W | 2000 | 2100 (2300A))
Luftmængde | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatur ved dyseudgangenB) | °C | 50–630 | 50–650
Temperatur-målenøjagtighed
på dyseudgang |  | ±10 % | ±10 %
i visningen |  | ±5 % | ±5 %
Driftstemperatur displayC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Maks. tilladt omgivelsestemperatur under drift | °C | +40 | +40
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Kapslingsklasse |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maks. muligt effektforbrug

B)

  ved 20 °C omgivelsestemperatur

C)

  Uden for driftstemperaturen kan displayet blive sort.

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.