# Техникалық мәліметтер

Ыстық ауа құбыры | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2000 | 2100 (2300A))
Ауа көлемі | л/мин | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Саптама шығысындағы температураB) | °C | 50–630 | 50–650
Температураны өлшеу дәлдігі
саптама шығысында |  | ±10% | ±10%
индикаторда |  | ±5% | ±5%
Жұмыс температурасының дисплейіC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Жұмыс кезіндегі макс. рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | +40 | +40
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 0,65 | 0,67
Қорғаныс класы |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  максималды ықтимал тұтынылатын қуат

B)

  20°C қоршаған орта температурасында

C)

  Жұмыс температурасынан тыс болған жағдайда, дисплей қара түске айналуы мүмкін.

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.