# Τεχνικά στοιχεία

Καμινέτο θερμού αέρα | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Ονομαστική ισχύς | W | 2.000 | 2.100 (2.300A))
Ποσότητα αέρα | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Θερμοκρασία στην έξοδο του ακροφυσίουB) | °C | 50–630 | 50–650
Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας
στην έξοδο του ακροφυσίου |  | ±10 % | ±10 %
στην ένδειξη |  | ±5 % | ±5 %
Θερμοκρασία λειτουργίας, οθόνηC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία | °C | +40 | +40
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Κατηγορία προστασίας |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  μέγιστη δυνατή απορροφούμενη ισχύς

B)

  στους 20 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος

C)

  Εκτός της θερμοκρασίας λειτουργίας μπορεί να σκοτεινιάσει η οθόνη.

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.