# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a hőlégfúvó pisztoly típustábláján található adatokkal.

##

A fémfelületeket egy a gyárban felvitt bevonat védi a korrózió ellen.Ez a védőréteg az első üzembevétel során elpárolog.

A gyártási folyamat következtében a hőlégfúvó pisztoly (1) fúvókáján esetleg elszíneződések láthatók. Ezek nem jelentenek megrongálódást és nem befolyásolják a hőlégfúvó pisztoly működését.

##

Tolja el felfelé a (4) be-/kikapcsolót.

Túlhevülés ellen védő lekapcsolás: Túlhevülés esetén (például levegőtorlódás, vagy túl kevés levegő miatt) a hőlégfúvó pisztoly automatikusan kikapcsolja a fűtést és a kijelzőn megjelenik a túlhevülés ellen védő kapcsolás (7) jele. A hőlégfúvó pisztoly ennek ellenére tovább működik. Ha a hőlégfúvó pisztoly ismét lehűlt az üzemi hőmér‌sékletre, a fűtés ismét automatikusan bekap‌csolódik.

##

Tolja el lefelé a (4) be-/kikapcsolót a 0 helyzetbe.

- Ha az hőlégfúvó pisztollyal hosszú ideig magas hőmérsékleten dolgozott, akkor hagyja azt lehűlni, mielőtt kikapcsolja. Ehhez járassa a hőlégfúvó pisztolyt rövid ideig a legalacsonyabb beállítható hőmérsékleten.

##

A (4) be-/kikapcsolóval a levegőmennyiséget különböző fokozatokba kapcsolhatja:

Fokozat | Kapcsolóhelyzet | l/perc | °C
--- | --- | --- | ---
Hűtési fokozat |  | 150 | 50
1. munkavégzési fokozat |  | 150–300 | 50–630
2. munkavégzési fokozat |  | 300–500 | 50–630

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön, egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Alacsonyabb levegőáramra például akkor van szükség, ha el kell kerülni a munkadarab kör‌nyezetének túlzott felmelegedését vagy ha egy könnyű munkadarabot a túl erős levegőáram elmozdítana.

##

A hűtési fokozatban a hőmérséklet rögzítve van: 50 °C. A két másik munkavégzési fokozatban a hőmérséklet szabályozható.

Ha átkapcsol a hűtési fokozatból az egyik munkavégzési fokozatra, akkor az ott legutoljára beállított hőmérséklet kerül ismét lehívásra.

A beállított hőmérséklet a (13) kijelzőn kijelzésre kerül.

A hőmérséklet növeléséhez nyomja meg a (12) gomb + jelzésű részét, a hőmérséklet csökkentéséhez pedig a – jelzésű részét.

A (12) gomb rövid megnyomásával a hőmérsékletet 10 °C-kal lehet növelni, illetve csökkenteni. Ha a gombot hosszabb ideig tartja benyomva, akkor a hőmérséklet folyamatosan 10 °C-onként csökken, illetve növekszik, amíg el nem ereszti a gombot, illetve amíg a beállított érték eléri a minimális, illetve maximális hőmérsékletet.

A beállított kívánt hőmérsékletérték a kijelzőn 3 másodpercig kijelzésre kerül. A kívánt hőmérsékletérték eléréséig a fúvóka kimenetének tényleges hőmérséklete kerül kijelzésre, és a (6) hőmérséklet mértékegysége villog. A kívánt hőmérsékletérték elérése után a hőmérséklet mértékegysége nem villog tovább.

- Ha a hőmérsékletet csökkenti, akkor csak rövid ideig tart, amíg a hőlégfúvó pisztoly lehűl.

A hűtési fokozat egy felhevített munkadarab lehűtésére vagy festékek szárítására alkalmas. Ez a fokozat a hőlégfúvó pisztoly leállítás vagy fúvókacsere előtti lehűtésére is alkalmas.

##

A hűtési fokozatban a levegőmennyiséget 150 és 300 l/perc között lehet 10 lépésben beállítani. A munkavégzési fokozatban a levegőmennyiséget 150 és 500 l/perc között lehet 10 lépésben beállítani.

Alternatív megoldásként mentett levegőmennyiség-/hőmérsékletkombinációkat is lehet használni lásd Levegőmennyiség-/hőmérsékletkombinációk mentése (GHG 23-66).

A beállított levegőmennyiség a kijelző alsó szélén tíz (9) szegmens-sávval kerül kijelzésre.

Fokozat | Kapcsolóhelyzet | l/perc | °C
--- | --- | --- | ---
Hűtési fokozat |  | 150–300 | 50–100A)
Munkavégzési fokozat |  | 150–500 | 50–650

A)

  A hőmérséklet a kijelölt levegőáramtól függően automatikusan beáll az 50–100 °C tartományba.

A levegőmennyiség szabályozására először nyomja meg a (10) ventilátor-gombot. A (8) ventilátor-jel a kijelzőn villog. A levegőmennyiséget most a (12) gombbal lehet szabályozni.

A hőmérséklet növeléséhez nyomja meg a (12) gomb + jelzésű részét, a hőmérséklet csökkentéséhez pedig a – jelzésű részét.

Ha ismét be akarja állítani a (12) plusz‑/minusz-gombbal a hőmérsékletet, nyomja meg ismét a (10) ventilátor-gombot. A ventilátor (8) jele ekkor a kijelzőn nem villog tovább.

Ha átkapcsol a hűtési fokozatról a munkavégzési fokozatra, akkor a munkavégzési fokozatban legutoljára beállított levegőmennyiség/hőmérséklet kombináció kerül beállításra.

Alacsonyabb levegőáramra például akkor van szükség, ha el kell kerülni a munkadarab kör‌nyezetének túlzott felmelegedését vagy ha egy könnyű munkadarabot a túl erős levegőáram elmozdítana.

##

A hűtési fokozatban a hőmérséklet automatikusan beáll az 50 °C és 100 °C közötti tartományba. A munkavégzési fokozatban a hőmérsékletet 50 °C és 650 °C között be lehet állítani.

Alternatív megoldásként mentett levegőmennyiség-/hőmérsékletkombinációkat is lehet használni lásd Levegőmennyiség-/hőmérsékletkombinációk mentése (GHG 23-66).

A beállított hőmérséklet a (13) kijelzőn kijelzésre kerül.

A hőmérséklet növeléséhez nyomja meg a (12) gomb + jelzésű részét, a hőmérséklet csökkentéséhez pedig a – jelzésű részét.

A (12) gomb rövid megnyomásával a hőmérsékletet 10 °C-kal lehet növelni, illetve csökkenteni. Ha a gombot hosszabb ideig tartja benyomva, akkor a hőmérséklet folyamatosan 10 °C-onként csökken, illetve növekszik, amíg el nem ereszti a gombot, illetve amíg a beállított érték eléri a minimális, illetve maximális hőmérsékletet.

A beállított kívánt hőmérsékletérték a kijelzőn 3 másodpercig kijelzésre kerül. A kívánt hőmérsékletérték eléréséig a fúvóka kimenetének tényleges hőmérséklete kerül kijelzésre, és a (6) hőmérséklet mértékegysége villog. A kívánt hőmérsékletérték elérése után a hőmérséklet mértékegysége nem villog tovább.

- Ha a hőmérsékletet csökkenti, akkor csak rövid ideig tart, amíg a hőlégfúvó pisztoly lehűl.

A hűtési fokozat egy felhevített munkadarab lehűtésére vagy festékek szárítására alkalmas. Ez a fokozat a hőlégfúvó pisztoly leállítás vagy fúvókacsere előtti lehűtésére is alkalmas.

##

Összesen legfeljebb 4 levegőmennyiség-/hőmérséklet-kombináció mentésére van lehetőség, vagy le lehet hívni 4 gyárilag mentett kombinációt.

Ehhez a (4) be-/kikapcsolónak a munkavégzési fokozatnak megfelelő helyzetben kell lennie.

Gyári beállítás
Memóriahely | °C | l/perc | Alkalmazás
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Műanyagcsövek alakítása
2 | 350 | 400 | Műanyag összehegesztése
3 | 450 | 500 | Lakk eltávolítása
4 | 550 | 400 | Lágyforrasztás

Egy kombináció lehívásához nyomja meg annyiszor a (11) memória-gombot., ahányszor erre a kívánt számnak a (5) memóriahelyen való kijelzésére szükség van.

Egy saját kombináció mentése:

- A (11) memória-gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt memóriahelyet.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és levegőmennyiséget. A (5) memóriahely villog, hogy jelezze, hogy a tárolt kombináció megváltoztatásra került.
- Nyomja be és tartsa benyomva a (11) memória-gombot. A (5) memóriahely körülbelül 2 másodpercig villog. Mihelyt tartósan világítani kezd, az új kombináció mentésre került.