# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare cu energie electrică! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu specificaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului cu aer cald.

##

La ieşirea din fabrică, suprafeţele metalice sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de acoperire. Acest strat protector se evaporă la prima punere în funcţiune.

Datorită procesului de fabricaţie, suflanta cu aer cald poate prezenta decolorări pe duză (1). În acest caz nu este vorba de deteriorări, iar funcţionarea suflantei cu aer cald nu este afectată.

##

Împingeţi în sus comutatorul de pornire/oprire (4).

Reglarea protecţiei termice: În caz de supraîncălzire (de exemplu, din cauza acumulării de aer fierbinte sau alimentării prea reduse cu aer), suflanta cu aer cald deconectează automat instalaţia de încălzire, iar pe afişaj este prezentat simbolul pentru reglarea protecţiei termice (7). Însă suflanta continuă să funcţioneze. Când temperatura suflantei cu aer cald revine la valoarea temperaturii de funcţionare, funcţia de încălzire se reactivează automat.

##

Împingeţi în jos comutatorul de pornire/oprire (4), în poziţia 0.

- După lucrul mai îndelungat la o temperatură înaltă, înainte de deconectare, lasă suflanta cu aer cald să se răcească. În acest scop, lăsaţi-o să funcţioneze pentru scurt timp cu valoarea cea mai scăzută de reglaj a temperaturii.

##

Cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire (4) puteţi regla debitul de aer la diferite trepte de intensitate:

Treaptă | Poziţia întrerupătorului | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Treaptă de răcire |  | 150 | 50
Treapta de lucru 1 |  | 150–300 | 50–630
Treapta de lucru 2 |  | 300–500 | 50–630

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Reduceţi debitul de aer, de exemplu, atunci când mediul din jurul unei piese de prelucrat nu trebuie să se supraîncălzească sau când curentul de aer ar putea destabiliza o piesă de prelucrat uşoară.

##

Când este cuplată treapta de răcire, temperatura este fixată la 50 °C. La celelalte două trepte de lucru, temperatura este reglabilă.

Prin comutarea din treapta de răcire într-o altă treaptă de lucru, se reactivează ultima temperatură setată în această treaptă.

Temperatura reglată este prezentată pe afişajul (13).

Pentru a creşte temperatura, apăsaţi tasta (12) pe secţiunea +, iar pentru a reduce temperatura, apăsaţi-o pe secţiunea –.

Printr-o scurtă apăsare a tastei (12) temperatura creşte, respectiv scade cu 10 °C. Printr-o apăsare prelungită a tastei, temperatura creşte, respectiv scade continuu cu câte 10 °C, până când tasta este eliberată sau până când este atinsă temperatura maximă, respectiv minimă.

Temperatura nominală reglată este pe afişaj timp de 3 secunde. Până la atingerea temperaturii nominale, este afişată temperatura efectivă de la ieşirea duzei, iar unitatea de măsură pentru temperatură (6) se aprinde intermitent. După atingerea temperaturii nominale, unitatea de măsură pentru temperatură nu se mai aprinde intermitent.

- Prin reducerea temperaturii, suflanta cu aer cald se va răci în scurt timp.

Treapta de răcire este adecvată pentru răcirea unei piese de prelucrat încălzite sau pentru uscarea vopselei. Aceasta este de asemenea adecvată pentru răcirea suflantei cu aer cald înainte de a o depozita sau înainte de a înlocui duzele.

##

În treapta de răcire puteţi regla debitul de aer în 10 trepte, între 150 şi 300 l/min. În treapta de lucru puteţi regla debitul de aer în 10 trepte, între 150 şi 500 l/min.

Alternativ, poţi utiliza combinaţiile de debit de aer/temperatură stocate în memorie vezi Stocarea în memorie a combinaţiilor de debit de aer/temperatură (GHG 23‑66).

Debitul de aer reglat este afişat prin cele zece segmente tip bară (9) de pe rândul inferior al afişajului.

Treaptă | Poziţia întrerupătorului | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Treaptă de răcire |  | 150–300 | 50–100A)
Treaptă de lucru |  | 150–500 | 50–650

A)

  Temperatura se reglează automat în intervalul 50–100 °C, în funcţie de curentul de aer selectat.

Pentru reglarea debitului de aer, apăsaţi mai întâi tasta ventilator (10). Simbolul de ventilator (8) de pe afişaj se aprinde intermitent. Acum puteţi regla debitul de aer cu ajutorul tastei (12).

Pentru a creşte debitul de aer, apăsaţi tasta (12) pe secţiunea +, iar pentru a reduce debitul de aer, apăsaţi-o pe secţiunea –.

Dacă doreşti să reglezi din nou temperatura cu ajutorul tastei (12), apasă din nou tasta ventilator (10). Simbolul de ventilator (8) de pe afişaj nu se mai aprinde intermitent.

Când comuţi de la treapta de răcire la treapta de lucru, este reglată ultima combinaţie de debit de aer/temperatură utilizată în treapta de lucru.

Reduceţi debitul de aer, de exemplu, atunci când mediul din jurul unei piese de prelucrat nu trebuie să se supraîncălzească sau când curentul de aer ar putea destabiliza o piesă de prelucrat uşoară.

##

În treapta de răcire, temperatura se reglează automat între 50 °C şi 100 °C. În treapta de lucru poţi regla temperatura între 50 °C şi 650 °C.

Alternativ, poţi utiliza combinaţiile de debit de aer/temperatură stocate în memorie vezi Stocarea în memorie a combinaţiilor de debit de aer/temperatură (GHG 23‑66).

Temperatura reglată este prezentată pe afişajul (13).

Pentru a creşte temperatura, apăsaţi tasta (12) pe secţiunea +, iar pentru a reduce temperatura, apăsaţi-o pe secţiunea –.

Printr-o scurtă apăsare a tastei (12) temperatura creşte, respectiv scade cu 10 °C. Printr-o apăsare prelungită a tastei, temperatura creşte, respectiv scade continuu cu câte 10 °C, până când tasta este eliberată sau până când este atinsă temperatura maximă, respectiv minimă.

Temperatura nominală reglată este pe afişaj timp de 3 secunde. Până la atingerea temperaturii nominale, este afişată temperatura efectivă de la ieşirea duzei, iar unitatea de măsură pentru temperatură (6) se aprinde intermitent. După atingerea temperaturii nominale, unitatea de măsură pentru temperatură nu se mai aprinde intermitent.

- Prin reducerea temperaturii, suflanta cu aer cald se va răci în scurt timp.

Treapta de răcire este adecvată pentru răcirea unei piese de prelucrat încălzite sau pentru uscarea vopselei. Aceasta este de asemenea adecvată pentru răcirea suflantei cu aer cald înainte de a o depozita sau înainte de a înlocui duzele.

##

Poţi stoca în memorie 4 combinaţii de debit de aer/temperatură sau poţi utiliza cele 4 combinaţii implicite din memoria sculei electrice.

Pentru aceasta, comutatorul de pornire/oprire (4) trebuie să se afle pe treapta de lucru.

Setări implicite
Poziţie din memorie | °C | l/min | Utilizare
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Deformarea ţevilor din material plastic
2 | 350 | 400 | Sudarea materialelor plastice
3 | 450 | 500 | Îndepărtarea lacului
4 | 550 | 400 | Lipirea cu aliaj moale

Pentru a accesa o combinaţie, apăsaţi în mod repetat tasta pentru memorare (11) până când numărul dorit apare pe afişajul (5).

Stocarea în memorie a unei combinaţii:

- Selectaţi poziţia dorită din memorie apăsând tasta pentru memorare (11).
- Reglaţi temperatura şi debitul de aer dorite. Poziţia din memorie (5) se aprinde intermitent pentru a indica faptul că combinaţia stocată a fost modificată.
- Apăsaţi tasta pentru memorare (11) şi menţineţi-o apăsată. Poziţia din memorie (5) se aprinde intermitent timp de aproximativ 2 secunde. Imediat ce aceasta se aprinde continuu, noua combinaţie este stocată în memorie.