# Dados técnicos

Soprador de ar quente | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Potência nominal absorvida | W | 2000 | 2100 (2300A))
Caudal de ar | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatura na entrada do bicoB) | °C | 50–630 | 50–650
Precisão de medição da temperatura
na entrada do bico |  | ±10 % | ±10 %
no mostrador |  | ±5 % | ±5 %
Temperatura de serviço no mostradorC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Temperatura ambiente máx. admissível durante o funcionamento | °C | +40 | +40
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Classe de proteção |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  potência absorvida máxima possível

B)

  a 20 °C de temperatura ambiente

C)

  Além da temperatura de funcionamento é possível que o mostrador se torne preto.

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.