# Tekniske data

Varmluftpistol | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Opptatt effekt | W | 2000 | 2100 (2300A))
Luftmengde | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatur på dyseutgangenB) | °C | 50–630 | 50–650
Nøyaktighet på temperaturmåling
på dyseutgangen |  | ±10 % | ±10 %
i anvisningen |  | ±5 % | ±5 %
Driftstemperatur displayC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Maks. tillatt omgivelsestemperatur under drift | °C | +40 | +40
Vekt i henhold til EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Kapslingsgrad |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  Maks. mulig effektforbruk

B)

  Ved 20 °C omgivelsestemperatur

C)

  Utenfor driftstemperaturen kan displayet bli sort.

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.