# Пуск в эксплуатацию

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке технического фена.

##

При поставке с завода-изготовителя металлические поверхности фена защищены от коррозии специальным покрытием. Этот защитный слой испаряется при первом использовании (пуске в эксплуатацию) инструмента.

В ходе использования возможны изменения цвета сопла (1) технического фена. Это не является повреждением, на надлежащую работу технического фена это никак не влияет.

##

Передвиньте выключатель (4) вверх.

Символ контроля защиты от перегрева: В случае перегрева (например, из-за воздушной пробки или недостаточной подачи воздуха) технический фен автоматически отключает нагрев, и на дисплее отображается символ контроля защиты от перегрева (7). Вентилятор продолжает работу. После охлаждения технического фена до рабочей температуры нагрев включается автоматически.

##

Передвиньте выключатель (4) вниз в положение 0.

- После длительной работы на высокой температуре, прежде чем выключить технический фен, дайте ему остыть. Для этого дайте ему поработать короткое время на самой низкой настраиваемой температуре.

##

С помощью выключателя (4) можно регулировать объем воздуха в несколько ступеней:

Режим | Положение переключателя | л/мин | °C
--- | --- | --- | ---
«Холодный» режим |  | 150 | 50
Рабочий режим 1 |  | 150–300 | 50–630
Рабочий режим 2 |  | 300–500 | 50–630

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Уменьшайте поток воздуха, напр., во избежание чрезмерного нагрева окружающего заготовку пространства или смещения легкой заготовку потоком воздуха.

##

Для «холодного» режима подачи потока воздуха установлена температура 50 °C. В обоих режимах потока воздуха температура может регулироваться.

При переключении с «холодного» режима на другой инструмент начинает работу на последней установленной в этом режиме температуре.

Установленная температура отображается на дисплее (13).

Для повышения температуры нажмите кнопку (12) на +, а для снижения температуры нажмите на –.

Короткое нажатие на кнопку (12) повышает или понижает температуру на 10 °C. Длительное нажатие на кнопку непрерывно повышает или понижает температуру на 10 °C, пока кнопку не отпустят или пока не будет достигнута максимальная или минимальная температура.

Настроенная заданная температура отображается на дисплее в течение 3 с. Пока не будет достигнута заданная температура, отображается фактическая температура на выходе из сопла и единица измерения температуры (6) мигает. Если заданная температура достигнута, единица измерения температуры перестает мигать.

- После снижения температуры, она некоторое время сохраняется, пока технический фен не остынет.

Самый «холодный» режим потока воздуха предназначен для охлаждения нагретой детали или для высушивания краски. Этот режим потока воздуха также предназначен для охлаждения технического фена перед прекращением работы или перед сменой сопла.

##

В «холодном» режиме вы можете настраивать поток воздуха десятью шагами от 150 до 300 л/мин. В рабочем режиме вы можете настраивать поток воздуха десятью шагами от 150 до 500 л/мин.

В качестве альтернативы, можно использовать сохраненное соотношение потока воздуха/температуры см. Сохранение комбинаций потока воздуха/температуры (GHG 23-66).

Установленный поток воздуха отображается десятью прямоугольными сегментами (9) по нижнему краю дисплея.

Режим | Положение переключателя | л/мин | °C
--- | --- | --- | ---
«Холодный» режим |  | 150–300 | 50–100A)
Рабочий режим |  | 150–500 | 50–650

A)

  Температура автоматически устанавливается в диапазоне 50–100 °C в зависимости от выбранного воздушного потока.

Для регулирования потока воздуха нажмите сначала кнопку вентилятора (10). Символ вентилятора (8) на дисплее мигает. После этого кнопкой (12) можно регулировать поток воздуха.

Для увеличения потока воздуха нажмите кнопку (12) на +, для уменьшения – нажмите на –.

Если необходимо при помощи кнопки (12) снова регулировать температуру, снова нажмите на кнопку вентилятора (10). Символ вентилятора (8) на дисплее перестает мигать.

При переключении с «холодного» режима на рабочий, устанавливается последняя использованная при работе комбинация объема/температуры воздуха.

Уменьшайте поток воздуха, напр., во избежание чрезмерного нагрева окружающего заготовку пространства или смещения легкой заготовку потоком воздуха.

##

В «холодном» режиме температура автоматически устанавливается в диапазоне от 50 °C до 100 °C. В рабочем режиме можно настроить температуру от 50 °C до 650 °C.

В качестве альтернативы можно использовать сохраненное соотношение потока воздуха/температуры см. Сохранение комбинаций потока воздуха/температуры (GHG 23-66).

Установленная температура отображается на дисплее (13).

Для повышения температуры нажмите кнопку (12) на +, а для снижения температуры нажмите на –.

Короткое нажатие на кнопку (12) повышает или понижает температуру на 10 °C. Длительное нажатие на кнопку непрерывно повышает или понижает температуру на 10 °C, пока кнопку не отпустят или пока не будет достигнута максимальная или минимальная температура.

Настроенная заданная температура отображается на дисплее в течение 3 с. Пока не будет достигнута заданная температура, отображается фактическая температура на выходе из сопла и единица измерения температуры (6) мигает. Если заданная температура достигнута, единица измерения температуры перестает мигать.

- После снижения температуры, она некоторое время сохраняется, пока технический фен не остынет.

Самый «холодный» режим потока воздуха предназначен для охлаждения нагретой детали или для высушивания краски. Этот режим потока воздуха также предназначен для охлаждения технического фена перед прекращением работы или перед сменой сопла.

##

Можно сохранить 4 комбинации потока воздуха/температуры или задействовать 4 сохраненные на заводе комбинации.

Для этого выключатель (4) должен находиться в рабочем положении.

Заводские настройки
Ячейка памяти | °C | л/мин | Применение
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Формование пластмассовых труб
2 | 350 | 400 | Сварка пластмассовых деталей
3 | 450 | 500 | Удаление лака
4 | 550 | 400 | Низкотемпературная пайка

Для вызова комбинации нажимайте кнопку памяти (11) до тех пор, пока номер требуемой ячейки не отобразится на индикаторе (5).

Сохранение собственной комбинации:

- Выберите путем нажатия кнопки памяти (11) требуемую ячейку памяти.
- Установите требуемую температуру и поток воздуха. Ячейка памяти (5) мигает, чтобы показать, что сохраненная комбинация изменяется.
- Нажмите кнопку памяти (11) и удерживайте ее нажатой. Ячейка памяти (5) мигает прим. 2 с. Когда она начинает светиться постоянно, это означает, что новая комбинация сохранена.