# Dati tecnici

Termosoffiatore | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Potenza assorbita nominale | W | 2000 | 2100 (2300A))
Portata d’aria | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatura all’uscita bocchettaB) | °C | 50–630 | 50–650
Precisione di misurazione temperatura
all’uscita della bocchetta |  | ±10% | ±10%
sull’indicatore |  | ± 5% | ± 5%
Display temperatura di funzionamentoC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Temperatura ambiente max. ammessa durante il funzionamento | °C | +40 | +40
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Classe di protezione |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  Potenza assorbita max.

B)

  A 20 °C di temperatura ambiente

C)

  Fuori dalla temperatura di funzionamento, è possibile che il display si spenga.

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.