# بدء التشغيل

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة علی لافتة طراز جهاز الهواء الساخن.

##

تم تزويد الأسطح المعدنية من قبل المصنع بطبقة طلاء لحمايتها من التآكل. حيث تتبخر تلك الطبقة عند التشغيل للمرة الأولى.

نتيجة لعملية التصنيع قد يكون لون الفوهة (1) الخاصة بمنفاخ الهواء الساخن متغير بعض الشيء. لكن هذا لا يشير إلى وجود أضرار أو عطل في وظيفة منفاخ الهواء الساخن.

##

حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف (4) إلى أعلى.

التحكم الوقائي الحراري: عند ارتفاع الحرارة الزائد (من خلال تكدس الهواء أو انخفاض الإمداد بالهواء مثلًا)، يوقف منفاخ الهواء الساخن التسخين بشكل أوتوماتيكي ويتم عرض رمز التحكم الوقائي الحراري (7) على وحدة العرض. غير أن المنفاخ يتابع عمله. عند انخفاض درجة حرارة منفاخ الهواء الساخن إلى درجة حرارة التشغيل يتم تشغيل التسخين أوتوماتيكيًا مرة أخرى.

##

حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف (4) إلى أسفل إلى الوضع 0.

- دع منفاخ الهواء الساخن يبرد قبل إيقافه بعد العمل لمدة طويلة في درجات حرارة مرتفعة. دعها تعمل لفترة قصيرة بأقل درجة حرارة يمكن ضبطها.

##

باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف (4) يمكنك التحكم في كمية الهواء على درجات مختلفة:

الدرجة | وضع المفتاح | لتر/دقيقة | °م
--- | --- | --- | ---
مستوى التبريد |  | 150 | 50
مستوى العمل 1‏ |  | 150–300‏ | 50–630‏
مستوى العمل 2‏ |  | 300–500‏ | 50–630‏

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قم بتقليل كمية الهواء على سبيل المثال بعد، أن تكون سخونة محيط قطعة الشغل غير مفرطة أو عند احتمالية تزحزح قطعة شغل خفيفة بسبب تيار الهواء.

##

في مستوى التبريد تكون درجة الحرارة مضبوطة على 50 °م. يمكن التحكم في درجة الحرارة في مستويي العمل.

عند الانتقال من مستوى التبريد إلى أحد مستويات العمل، يتم استدعاء آخر درجة حرارة مضبوطة لهذا المستوى مرة أخرى.

تظهر درجة الحرارة المضبوطة في وحدة العرض (13).

لزيادة درجة الحرارة اضغط في الزر (12) على +، ولخفض درجة الحرارة اضغط على –.

الضغط لوهلة قصيرة على الزر (12) يرفع درجة الحرارة أو يخفضها بمقدار 10 °م. أما الضغط لفترة طويلة على الزر فيرفع درجة الحرارة أو يخفضها بمقدار 10 °م بشكل مستمر إلى أن يتم ترك الزر أو إلى أن يتم الوصول إلى أقصى درجة حرارة أو أدناها.

تظهر درجة الحرارة المقررة المضبوطة في وحدة العرض لمدة 3 ثوانٍ. إلى أن يتم الوصول إلى درجة الحرارة المقررة تظهر درجة الحرارة الفعلية عند فتحة المنفث وتومض وحدة قياس درجة الحرارة (6). عند الوصول إلى درجة الحرارة المقررة يتوقف وميض وحدة قياس درجة الحرارة.

- عند خفض درجة الحرارة يستمر الأمر فترة قصيرة حتى يبرد منفاخ الهواء الساخن.

مستوى التبريد يناسب تبريد قطع الشغل الساخنة أو تجفيف الألوان. كما يناسب أيضًا تبريد منفاخ الهواء الساخن قبل الإيقاف أو قبل تغيير المنفث الإضافي.

##

في مستوى التبريد يمكن ضبط كمية الهواء على 10 مراحل من 150 حتى 300 لتر/دقيقة. في مستوى العمل يمكن ضبط كمية الهواء على 10 مراحل من 150 حتى 500 لتر/دقيقة.

يمكنك بدلًا من ذلك استخدام توليفات كمية الهواء المخزنة/درجة الحرارة انظر تخزين كمية الهواء-/توليفات درجة الحرارة (GHG 23-66).

تظهر كمية الهواء المضبوطة مع عشر شرطات (9) في الحافة السفلية للشاشة.

الدرجة | وضع المفتاح | لتر/دقيقة | °م
--- | --- | --- | ---
مستوى التبريد |  | 150–300 | 50–100A)‎
مستوى العمل |  | 150–500 | 50–650

A)

  يتم ضبط درجة الحرارة أوتوماتيكيًا في نطاق يتراوح بين 50–100 °م وفقًا لتيار الهواء المحدد.

للتحكم في كمية الهواء اضغط أولا على زر المروحة (10). يومض رمز المروحة (8) في وحدة العرض. عندئذ يمكن باستخدام الزر (12) ضبط كمية الهواء.

لزيادة كمية الهواء اضغط في الزر (12) على +، ولخفض درجة الحرارة اضغط على –.

إذا أردت مجددا ضبط درجة الحرارة باستخدام الزر (12) اضغط مجددا على زر المروحة (10). يتوقف وميض رمز المروحة (8) في وحدة العرض.

عند الانتقال من مستوى التبريد إلى مستوى العمل، يتم ضبط آخر توليفة مستخدمة لكمية الهواء/درجة الحرارة في مستوى العمل.

قم بتقليل كمية الهواء على سبيل المثال بعد، أن تكون سخونة محيط قطعة الشغل غير مفرطة أو عند احتمالية تزحزح قطعة شغل خفيفة بسبب تيار الهواء.

##

في مستوى التبريد يتم ضبط درجة الحرارة أوتوماتيكيًا بين 50 °م و 100 °م. يمكن ضبط درجة الحرارة في مستوى العمل بين 50 °م و 650 °م.

يمكنك بدلًا من ذلك استخدام توليفات كمية الهواء المخزنة/درجة الحرارة انظر تخزين كمية الهواء-/توليفات درجة الحرارة (GHG 23-66).

تظهر درجة الحرارة المضبوطة في وحدة العرض (13).

لزيادة درجة الحرارة اضغط في الزر (12) على +، ولخفض درجة الحرارة اضغط على –.

الضغط لوهلة قصيرة على الزر (12) يرفع درجة الحرارة أو يخفضها بمقدار 10 °م. أما الضغط لفترة طويلة على الزر فيرفع درجة الحرارة أو يخفضها بمقدار 10 °م بشكل مستمر إلى أن يتم ترك الزر أو إلى أن يتم الوصول إلى أقصى درجة حرارة أو أدناها.

تظهر درجة الحرارة المقررة المضبوطة في وحدة العرض لمدة 3 ثوانٍ. إلى أن يتم الوصول إلى درجة الحرارة المقررة تظهر درجة الحرارة الفعلية عند فتحة المنفث وتومض وحدة قياس درجة الحرارة (6). عند الوصول إلى درجة الحرارة المقررة يتوقف وميض وحدة قياس درجة الحرارة.

- عند خفض درجة الحرارة يستمر الأمر فترة قصيرة حتى يبرد منفاخ الهواء الساخن.

مستوى التبريد يناسب تبريد قطع الشغل الساخنة أو تجفيف الألوان. كما يناسب أيضًا تبريد منفاخ الهواء الساخن قبل الإيقاف أو قبل تغيير المنفث الإضافي.

##

يمكنك تخزين 4 توليفات لكمية الهواء/درجة الحرارة أو استخدام 4 توليفات مخزنة من قبل المصنع.

للقيام بهذا يجب أن يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (4) على مستوى العمل.

وضع ضبط المصنع
موضع التخزين | °م | لتر/دقيقة | التطبيق
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | تغيير أشكال الأنابيب اللدائنية
2 | 350 | 400 | لحام اللدائن
3 | 450 | 500 | إزالة الطلاء
4 | 550 | 400 | اللحام الليّن

لاستدعاء التوليفة كرر الضغط على زر التخزين (11) إلى أن يظهر الرقم المرغوب في المبين (5).

تخزين توليفة خاصة:

- من خلال الضغط على زر التخزين (11) اختر موضع التخزين المرغوب.
- قم بضبط درجة الحرارة وكمية الهواء المرغوبة. يومض موضع التخزين (5) ليشير إلى تغيير التوليفة المخزنة.
- اضغط على زر التخزين (11) واحتفظ به مضغوطًا. يومض موضع التخزين (5) لمدة ثانيتين تقريبًا. عند إضاءته بصفة مستمرة يشير ذلك إلى إتمام تخزين التوليفة الجديدة.