# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z da‌nymi na tabliczce znamionowej opalarki.

##

Powierzchnie metalowe są fabrycznie zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Powłoka ta odparowuje podczas pierwszego uruchomienia narzędzia.

W procesie produkcji może dojść do powstania przebarwień na dyszy (1) opalarki. Nie chodzi w tym przypadku o uszkodzenie, a funkcjonowanie opalarki nie jest w żaden sposób ograniczone.

##

Przesunąć włącznik/wyłącznik i regulator mocy (4) do góry.

Zabezpieczenie termiczne: W przypadku przegrzania (np. przez zator powietrzny lub zbyt mały dopływ powietrza) opalarka wyłączy ogrzewanie w sposób automatyczny, a na wyświetlaczu pojawi się symbol zabezpieczenia termicznego (7). Dmuchawa będzie jednak pracowała nadal. Po przywróceniu opalarki do tempera‌tury roboczej ogrzewanie włączy się automatycz‌nie.

##

Przesunąć włącznik/wyłącznik i regulator mocy (4) na dół, w pozycję 0.

- Po dłuższym użytkowaniu opalarki z zastosowaniem wysokich temperatur należy je przed wyłączeniem ochłodzić. W tym celu należy je na krótko uruchomić, ustawiając najniższą możliwą temperaturę.

##

Za pomocą włącznika/wyłącznika (4) można regulować wydatek powietrza w kilku stopniach:

Stopień | Pozycja włącznika/wyłącznika | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Stopień chłodzenia |  | 150 | 50
Stopień roboczy 1 |  | 150–300 | 50–630
Stopień roboczy 2 |  | 300–500 | 50–630

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wydatek powietrza należy zmniejszać np. wtedy, gdy otoczenie, w którym znajduje się przedmiot obrabiany, nie powinno być zbytnio nagrzewane lub gdy przedmiot obrabiany jest lekki i strumień powietrza mógłby go przesunąć.

##

Wybór stopnia chłodzenia powoduje automatyczne ustawienie temperatury na 50°C. W przypadku obu stopni roboczych temperaturę można regulować.

W przypadku przełączenia się ze stopnia chłodzenia na inny stopień roboczy ustawiana jest ostatnio wybrana temperatura danego stopnia.

Ustawiona temperatura będzie wskazywana na wyświetlaczu (13).

Aby zwiększyć temperaturę, należy użyć przycisku (12) i nacisnąć +, natomiast aby zmniejszyć temperaturę, należy nacisnąć –.

Naciskając krótko przycisk (12) można pod‌wyż‌szyć lub obniżyć temperaturę o 10°C. Dłuższe naciśnięcie przycisku spowoduje ciągłe zwiększanie lub zmniejszanie temperatury o 10°C, aż do zwolnienia przycisku lub osiągnięcia temperatury maksymalnej lub minimalnej.

Ustawiona temperatura zadana będzie wskazywana na wyświetlaczu przez 3 s. Do czasu osiągnięcia temperatury zadanej, na wyświetlaczu będzie wskazywana rzeczywista temperatura u wylotu dyszy, a jednostka wskazania temperatury (6) będzie migać. Po osiągnięciu żądanej temperatury jednostka wskazania temperatury przestanie migać.

- Po zmniejszeniu temperatury należy chwilę zaczekać, do czasu ochłodzenia się opalarki.

Stopień chłodzenia jest przeznaczony do chłodzenia rozgrzanego obrabianego przedmiotu lub do suszenia farb. Może być również stosowany do chłodzenia opalarki przed jej odstawieniem lub przed wymianą dyszy.

##

W przypadku stopnia chłodzenia można ustawić wydatek powietrza w 10 skokach od 150 do 300 l/min. W przypadku stopnia roboczego można ustawić wydatek powietrza w 10 skokach od 150 do 500 l/min.

Alternatywnie można skorzystać z zapisanej kombinacji wydatku powietrza i temperatury zob. Zapisywanie kombinacji wydatku powietrza i temperatury (GHG 23-66).

Ustawiony wydatek powietrza wskazywany jest za pomocą 10 belek (9) na dole wyświetlacza.

Stopień | Pozycja włącznika/wyłącznika | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Stopień chłodzenia |  | 150–300 | 50–100A)
Stopień roboczy |  | 150–500 | 50–650

A)

  W zależności od wybranego wydatku powietrza temperatura ustawia się automatycznie w zakresie 50–100°C.

Aby ustawić wydatek powietrza, należy najpierw nacisnąć przycisk wentylatora (10). Symbol wentylatora (8) na wyświetlaczu zacznie migać. Za pomocą przycisku (12) można regulować wyda‌tek powietrza.

Aby zwiększyć wydatek powietrza, należy użyć przycisku (12) i nacisnąć +, natomiast aby zmniejszyć wydatek powietrza, należy nacisnąć –.

Aby za pomocą przycisku (12) ponownie ustawić temperaturę, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk wentylatora (10). Symbol wentylatora (8) na wyświetlaczu przestanie migać.

Po przełączeniu się ze stopnia chłodzenia na stopień roboczy ustawiana jest najpierw ostatnio wybrana kombinacja wydatku powietrza i temperatury.

Wydatek powietrza należy zmniejszać np. wtedy, gdy otoczenie, w którym znajduje się przedmiot obrabiany, nie powinno być zbytnio nagrzewane lub gdy przedmiot obrabiany jest lekki i strumień powietrza mógłby go przesunąć.

##

W przypadku stopnia chłodzenia temperatura ustawia się automatycznie w zakresie od 50°C do 100°C. W przypadku stopnia roboczego można ustawić temperaturę w zakresie od 50°C do 650°C.

Alternatywnie można skorzystać z zapisanej kombinacji wydatku powietrza i temperatury zob. Zapisywanie kombinacji wydatku powietrza i temperatury (GHG 23-66).

Ustawiona temperatura będzie wskazywana na wyświetlaczu (13).

Aby zwiększyć temperaturę, należy użyć przycisku (12) i nacisnąć +, natomiast aby zmniejszyć temperaturę, należy nacisnąć –.

Naciskając krótko przycisk (12) można pod‌wyż‌szyć lub obniżyć temperaturę o 10°C. Dłuższe naciśnięcie przycisku spowoduje ciągłe zwiększanie lub zmniejszanie temperatury o 10°C, aż do zwolnienia przycisku lub osiągnięcia temperatury maksymalnej lub minimalnej.

Ustawiona temperatura zadana będzie wskazywana na wyświetlaczu przez 3 s. Do czasu osiągnięcia temperatury zadanej, na wyświetlaczu będzie wskazywana rzeczywista temperatura u wylotu dyszy, a jednostka wskazania temperatury (6) będzie migać. Po osiągnięciu żądanej temperatury jednostka wskazania temperatury przestanie migać.

- Po zmniejszeniu temperatury należy chwilę zaczekać, do czasu ochłodzenia się opalarki.

Stopień chłodzenia jest przeznaczony do chłodzenia rozgrzanego obrabianego przedmiotu lub do suszenia farb. Może być również stosowany do chłodzenia opalarki przed jej odstawieniem lub przed wymianą dyszy.

##

Istnieje możliwość zapisania 4 kombinacji wydatku powietrza i temperatury lub skorzystania z 4 fabrycznie zapisanych kombinacji.

W tym celu należy przestawić włącznik/wyłącznik (4) na stopień roboczy.

Ustawienia fabryczne
Pozycja w pamięci | °C | l/min | Zastosowanie
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Formowanie rur z tworzywa sztucznego
2 | 350 | 400 | Zgrzewanie tworzyw sztucznych
3 | 450 | 500 | Usuwanie powłok lakier‌ni‌czych
4 | 550 | 400 | Lutowanie miękkie

Aby użyć kombinacji, należy nacisnąć przycisk zapisywania do pamięci (11) tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany numer pozycji w pamięci (5).

Zapisywanie własnej kombinacji:

- Naciskając przycisk zapisywania do pamięci (11) wybrać żądaną pozycję w pamięci.
- Ustawić żądaną temperaturę i wydatek powietrza. Pozycja w pamięci (5) miga, wskazując, że zapisana kombinacja została zmieniona.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zapisywania do pamięci (11). Pozycja w pamięci (5) będzie migać przez ok. 2 s. Brak migania i wyświetlanie się pozycji na stałe oznacza, że kombinacja została zapisana.