# Colocação em ‌funcionamento

- Observe a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com a que consta na chapa de identificação do soprador de ar quente.

##

As superfícies de metal vêm protegidas de fábrica com um revestimento contra corrosão. Este revestimento de proteção desaparece na primeira colocação em funcionamento.

Devido ao processo de fabrico, o soprador de ar quente pode apresentar descolorações no bico (1). Não se trata de danos, a função do soprador de ar quente não fica limitada.

##

Desloque o interruptor de ligar/desligar (4) para cima.

Ajuste proteção térmica: Em caso de sobreaquecimento (p. ex. devido a acumulação de ar ou alimentação de ar insuficiente), o soprador de ar quente desliga-se automaticamente e é exibido o símbolo Ajuste proteção térmica (7) no mostrador. Contudo o soprador continua a funcionar. Quando o soprador de ar quente estiver novamente à temperatura de serviço, o aquecimento é ligado automaticamente.

##

Desloque o interruptor de ligar/desligar (4) para baixo para a posição 0.

- Após um longo período de tempo a trabalhar com uma elevada temperatura, deixe o soprador de ar quente arrefecer antes de o desligar. Para tal, deixe-a funcionar com a temperatura mais baixa ajustável.

##

Com o interruptor de ligar/desligar (4) pode regular o caudal de ar em diferentes níveis:

Nível | Posição do interruptor | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Nível de arrefecimento |  | 150 | 50
Nível de trabalho 1 |  | 150–300 | 50–630
Nível de trabalho 2 |  | 300–500 | 50–630

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Reduza o caudal de ar, p. ex. se o ambiente circundante de uma peça não deve ser demasiado aquecido ou se uma peça muito leve puder ser deslocada pelo fluxo de ar.

##

No nível de arrefecimento a temperatura está definida para 50 °C. A temperatura é regulável nos dois níveis de trabalho.

Com a mudança do nível de arrefecimento num dos níveis de trabalho é novamente chamada a última temperatura definida.

A temperatura definida é exibida no mostrador (13).

Para aumentar a temperatura, pressione a tecla (12) em +, para baixar a temperatura, pressione em –.

Pressionar brevemente a tecla (12) aumenta ou baixa a temperatura em 10 °C. Pressionar a tecla prolongadamente aumenta ou baixa a temperatura continuamente em 10 °C, até se soltar a tecla ou até ser atingida a temperatura máxima ou mínima.

A temperatura nominal definida é indicada durante 3 s no mostrador. Até a temperatura nominal ser atingida, é indicada a temperatura real na saída do bico e a unidade de medida da temperatura (6) pisca. Quando a temperatura nominal é atingida, a unidade de medida da temperatura deixa de piscar.

- Se reduzir a temperatura, passado pouco tempo o soprador de ar quente arrefece.

O nível de arrefecimento é apropriado para o arrefecimento de uma peça aquecida ou para a secagem de tinta. Também é adequado para o soprador de ar quente antes de o depositar ou substituir os bicos de encaixe.

##

No nível de arrefecimento, pode ajustar o caudal de ar em 10 passos entre 150 e 300 l/min. No nível de trabalho, pode ajustar o caudal de ar em 10 passos entre 150 e 500 l/min.

Em alternativa pode usar as combinações de caudal de ar/temperatura guardadas ver Guardar combinações de caudal de ar/temperatura (GHG 23‑66).

O caudal de ar definido é exibido com dez segmentos de barras (9) na margem inferior do mostrador.

Nível | Posição do interruptor | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Nível de arrefecimento |  | 150–300 | 50–100A)
Nível de trabalho |  | 150–500 | 50–650

A)

  A temperatura ajusta-se automaticamente em função do caudal de ar selecionado entre 50–100 °C.

Para regular o caudal de ar, pressione primeiro a tecla do ventilador (10). O símbolo do ventilador (8) pisca no mostrador. Agora pode ajustar o caudal de ar com a tecla (12).

Para aumentar o caudal de ar, pressione a tecla (12) em +, para baixar o caudal de ar, pressione em –.

Se pretender ajustar novamente a temperatura com a tecla (12), pressione novamente a tecla do ventilador (10). O símbolo do ventilador (8) no mostrador já não pisca.

Se comutar do nível de arrefecimento para o nível de trabalho, é ajustada a combinação de caudal de ar/temperatura usada no último nível de trabalho.

Reduza o caudal de ar, p. ex. se o ambiente circundante de uma peça não deve ser demasiado aquecido ou se uma peça muito leve puder ser deslocada pelo fluxo de ar.

##

No nível de arrefecimento, a temperatura ajusta-se automaticamente entre 50 °C e 100 °C. No nível de trabalho pode ajustar a temperatura entre 50 °C e 650 °C.

Em alternativa pode usar as combinações de caudal de ar/temperatura guardadas ver Guardar combinações de caudal de ar/temperatura (GHG 23‑66).

A temperatura definida é exibida no mostrador (13).

Para aumentar a temperatura, pressione a tecla (12) em +, para baixar a temperatura, pressione em –.

Pressionar brevemente a tecla (12) aumenta ou baixa a temperatura em 10 °C. Pressionar a tecla prolongadamente aumenta ou baixa a temperatura continuamente em 10 °C, até se soltar a tecla ou até ser atingida a temperatura máxima ou mínima.

A temperatura nominal definida é indicada durante 3 s no mostrador. Até a temperatura nominal ser atingida, é indicada a temperatura real na saída do bico e a unidade de medida da temperatura (6) pisca. Quando a temperatura nominal é atingida, a unidade de medida da temperatura deixa de piscar.

- Se reduzir a temperatura, passado pouco tempo o soprador de ar quente arrefece.

O nível de arrefecimento é apropriado para o arrefecimento de uma peça aquecida ou para a secagem de tinta. Também é adequado para o soprador de ar quente antes de o depositar ou substituir os bicos de encaixe.

##

Pode guardar 4 combinações de caudal de ar/temperatura ou aceder a 4 combinações que vêm guardadas de fábrica.

Para isso, o interruptor de ligar/desligar (4) tem de estar no nível de trabalho.

Reset de fábrica
Posição de memória | °C | l/min | Aplicação
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Moldar tubos de plástico
2 | 350 | 400 | Soldar plásticos
3 | 450 | 500 | Remover verniz
4 | 550 | 400 | Soldar ao estanho

Para chamar uma combinação, pressione a tecla de memória (11) até o número pretendido surgir no mostrador (5).

Guardar uma combinação própria:

- Pressionando a tecla de memória (11) selecione a posição de memória pretendida.
- Ajuste a temperatura e o caudal de ar pretendidos. A posição de memória (5) pisca para mostrar que a combinação guardada foi alterada.
- Pressione a tecla de memória (11) e mantenha-a pressionada. A posição de memória (5) pisca durante aprox. 2 s. Assim que ficar permanentemente acesa, a nova combinação está guardada.