# Tehnični podatki

Fen za vroč zrak | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nazivna moč | W | 2000 | 2100 (2300A))
Zračni pretok | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatura na izhodu šobeB) | °C | 50–630 | 50–650
Natančnost merjenja temperature
Na izhodu šobe |  | ±10 % | ±10 %
Na prikazovalniku |  | ±5 % | ±5 %
Delovna temperatura, zaslonC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Najv. dovoljena zunanja temperatura med delovanjem | °C | +40 | +40
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Razred zaščite |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  največja možna poraba moči

B)

  pri temperaturi okolice 20 °C

C)

  Če je temperatura zunaj območja delovanja, lahko zaslon počrni.

Navedbe veljajo za nazivno napetost [U] 230 V. Pri drugih napetostih in izvedbah, specifičnih za posamezne države, se lahko te navedbe razlikujejo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.