# Технически данни

Пистолет за горещ въздух | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Номинална консумирана мощност | W | 2000 | 2100 (2300A))
Количество въздух | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Температура на изхода на дюзатаB) | °C | 50–630 | 50–650
Точност на измерване на температурата
на изхода на дюзата |  | ±10 % | ±10 %
на дисплея |  | ±5 % | ±5 %
Дисплей за работна температураC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
макс. разрешена температура на околната среда при работа | °C | +40 | +40
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Клас на защита |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  максимален възможен разход на мощност

B)

  при 20 °C температура на околната среда

C)

  Извън диапазона на работната температура дисплеят може да стане черен.

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежения и при специфични за отделни страни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.