# Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa suflantei cu aer cald de la pagina grafică.

(1) | Duză
(2) | Izolaţie termică, demontabilă
(3) | Suprafaţă de sprijin
(4) | Comutator de pornire/oprire şi trepte de putere
(5) | Indicator pentru poziţia din memorie (GHG 23‑66)
(6) | Unitate de măsură pentru temperatură
(7) | Simbol pentru reglarea protecţiei termice
(8) | Simbol de ventilator (GHG 23‑66)
(9) | Indicator pentru debitul de aer (GHG 23‑66)
(10) | Tastă ventilator (GHG 23‑66)
(11) | Tastă pentru memorare (GHG 23‑66)
(12) | Tastă +/–
(13) | Afişaj
(14) | Duză pentru suprafeţeA)
(15) | Duză de protecţie a sticleiA)
(16) | Duză unghiularăA)
(17) | Duză reflectoareA)
(18) | Sârmă pentru sudurăA)
(19) | Talpă de sudurăA)
(20) | Duză de reducţieA)
(21) | Furtun contractilA)

A)

  Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în pachetul de livrare standard. Toate accesoriile sunt disponibile în gama noastră de accesorii.