# Teknik veriler

Sıcak hava fanı | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Giriş gücü | W | 2000 | 2100 (2300A))
Hava miktarı | l/dak | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Meme çıkışındaki sıcaklıkB) | °C | 50–630 | 50–650
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti
Meme çıkışında |  | ±%10 | ±%10
Göstergede |  | ±%5 | ±%5
İşletim sıcaklığı ekranıC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Çalışma esnasında izin verilen maks. ortam sıcaklığı | °C | +40 | +40
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlık | kg | 0,65 | 0,67
Koruma sınıfı |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  Olası maksimum güç çekişi

B)

  20 °C ortam sıcaklığında

C)

  İşletme sıcaklığı dışında ekran kararabilir.

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.