# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora da bude usaglašen sa podacima na tipskoj pločici uređaja sa toplim vazduhom.

##

Metalne površine su zaštićene premazom protiv korozije. Razvoj dima prilikom prvog puštanja u rad.

U procesu proizvodnje, ventilaciona grejalica može da pokaže pigmentacije mlaznice (1). Ovde se ne radi o oštećenjima, ne narušava se funkcija ventilacione grejalice.

##

Gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (4) ka gore.

Regulacija toplotne zaštite: U slučaju pregrevanja (npr. zbog zagušenja vazduha ili nedovoljnog dovoda vazduha), ventilaciona grejalica automatski isključuje grejanje, a na displeju se prikazuje simbol regulacije toplotne zaštite (7). Ventilator nastavlja da radi. Ako se ventilaciona grejalica ohladila na radnu temperaturu, grejanje će se automatski ponovo uključiti.

##

Gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (4) ka dole u poziciju 0.

- Pustite da se ventilaciona grejalica, nakon dužeg rada na visokoj temperaturi, ohladi pre gašenja. Neka uređaj zbog toga na kratko radi na najnižoj mogućoj temperaturi.

##

Pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje (4) možete da regulišete količinu vazduha na različitim stepenima:

Stepen | Položaj prekidača | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Stepen hlađenja |  | 150 | 50
Stepen rada 1 |  | 150–300 | 50–630
Stepen rada 2 |  | 300–500 | 50–630

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Smanjite količinu vazduha npr. kada okolina radnog komada ne treba da se prekomerno zagreje ili ako bi neki lakši radni komad mogao da se pomeri cirkulacijom vazduha.

##

Na stepenu hlađenja, temperatura je podešena na 50 °C. Na oba stepena rada, temperatura može da se podešava.

Prebacivanjem sa stepena hlađenja na neki od stepena rada, ponovo se poziva poslednje podešena temperatura.

Podešena temperatura se prikazuje na displeju (13).

Za povećavanje temperature pritisnite taster (12) na +, za smanjenje temperature pritisnite na –.

Kratkim pritiskom na taster (12), temperatura se povećava ili smanjuje za oko 10 °C. Dužim pritiskom na taster, temperatura se u kontinuitetu povećava ili smanjuje za 10 °C, sve dok ne pustite taster ili dok ne dostignete maksimalnu odnosno minimalnu temperaturu.

Podešena potrebna temperatura se prikazuje 3 s na displeju. Dok se potrebna temperatura ne postigne, trenutna temperatura se prikazuje na izlazu mlaznice, a merna jedinica temperature (6) treperi. Ako je dostignuta potrebna temperatura, merna jedinica temperature više ne treperi.

- Ako smanjite temperaturu, kratko će potrajati dok se ventilaciona grejalica ne ohladi.

Stepen hlađenja je pogodan za rashlađivanje pregrejanog radnog elementa ili za sušenje farbe. Takođe je pogodan za hlađenje ventilacione grejalice pre odlaganja ili zamene nasadnog dela mlaznice.

##

U stepenu hlađenja količinu vazduha možete da podesite u 10 koraka između 150 i 300 l/min. U stepenu rada količinu vazduha možete da podesite u 10 koraka između 150 i 500 l/min.

Alternativno možete da koristite memorisane kombinacije količine vazduha/temperature videti Memorisanje kombinacije količine vazduha/temperature (GHG 23-66).

Podešena količina vazduha se prikazuje na donjem rubu displeja, preko deset stubića (9).

Stepen | Položaj prekidača | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Stepen hlađenja |  | 150–300 | 50–100A)
Stepen rada |  | 150–500 | 50–650

A)

  Temperatura se podešava automatski u zavisnosti od izabrane vazdušne struje u opsegu između 50−100 °C.

Za regulisanje količine vazduha, najpre pritisnite taster za ventilator (10). Simbol ventilatora (8) treperi na displeju. Sada možete pomoću tastera (12) da podesite količinu vazduha.

Za povećavanje količine vazduha pritisnite taster (12) na +, za smanjenje količine vazduha pritisnite na –.

Ako ponovo želite da podesite temperaturu pomoću tastera plus/minus (12), pritisnite opet na taster za ventilator (10). Simbol ventilatora (8) više ne treperi na displeju.

Kada pređete sa stepena hlađenja na stepen rada, podešava se kombinacija količine vazduha / temperature koja je poslednja korišćena u stepenu rada.

Smanjite količinu vazduha npr. kada okolina radnog komada ne treba da se prekomerno zagreje ili ako bi neki lakši radni komad mogao da se pomeri cirkulacijom vazduha.

##

U stepenu hlađenja temperatura se automatski podešava između 50 °C i 100 °C. U stepenu rada temperaturu možete da podesite između 50 °C i 650 °C.

Alternativno možete da koristite memorisane kombinacije količine vazduha/temperature videti Memorisanje kombinacije količine vazduha/temperature (GHG 23-66).

Podešena temperatura se prikazuje na displeju (13).

Za povećavanje temperature pritisnite taster (12) na +, za smanjenje temperature pritisnite na –.

Kratkim pritiskom na taster (12), temperatura se povećava ili smanjuje za oko 10 °C. Dužim pritiskom na taster, temperatura se u kontinuitetu povećava ili smanjuje za 10 °C, sve dok ne pustite taster ili dok ne dostignete maksimalnu odnosno minimalnu temperaturu.

Podešena potrebna temperatura se prikazuje 3 s na displeju. Dok se potrebna temperatura ne postigne, trenutna temperatura se prikazuje na izlazu mlaznice, a merna jedinica temperature (6) treperi. Ako je dostignuta potrebna temperatura, merna jedinica temperature više ne treperi.

- Ako smanjite temperaturu, kratko će potrajati dok se ventilaciona grejalica ne ohladi.

Stepen hlađenja je pogodan za rashlađivanje pregrejanog radnog elementa ili za sušenje farbe. Takođe je pogodan za hlađenje ventilacione grejalice pre odlaganja ili zamene nasadnog dela mlaznice.

##

Možete da memorišete 4 kombinacije količine vazduha/temperature ili da birate između 4 fabrički podešene kombinacije.

Da biste to uradili prekidač za uključivanje (4) mora da bude postavljen na stepen rada.

Fabričko podešavanje
Mesto u memoriji | °C | l/min | Primena
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Oblikovanje sirove plastike
2 | 350 | 400 | Varenje plastike
3 | 450 | 500 | Uklanjanje laka
4 | 550 | 400 | Meko lemljenje

Da biste pozvali neku kombinaciju, pritiskajte taster za memorisanje (11), sve dok se željeni broj ne pojavi na prikazu (5).

Memorisanje sopstvene kombinacije:

- Pritiskom na taster za memorisanje (11) izaberite željeno mesto u memoriji.
- Podesite željenu temperaturu i količinu vazduha. Mesto u memoriji (5) treperi, kako bi prikazalo da je memorisana kombinacija promenjena.
- Pritisnite taster za memorisanje (11) i držite ga pritisnutim. Mesto u memoriji (5) treperi oko 2 sekunde. Čim trajno zasvetli, memorisana je nova kombinacija.