# Технічні характеристики

Гаряча повітродувка | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 2000 | 2100 (2300A))
Потік повітря | л/хв | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Температура на виході із соплаB) | °C | 50–630 | 50–650
Точність вимірювання температури
на виході сопла |  | ±10 % | ±10 %
на індикаторі |  | ±5 % | ±5 %
Робоча температура дисплеяC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Макс. допустима температура навколишнього середовища під час роботи | °C | +40 | +40
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 0,65 | 0,67
Клас захисту |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  Максимальна можлива споживана потужність

B)

  За температура навколишнього середовища 20 °C

C)

  За межами робочої температури дисплей може темніти.

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.