# البيانات الفنية

منفاخ الهواء الساخن | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2000 | 2100 ‎(2300‎A)‎)‎
كمية الهواء | لتر/دقيقة | 150/150–300/300–500‏ | 150–300‎/‏150–500‏
درجة حرارة فتحة المنفثB) | °م | 50–630‏ | 50–650‏
دقة قياس درجة الحرارة
عند مخرج المنفث |  | ‎±‏10 % | ‎±‏10 %
عند المؤشر |  | ‎±‏5 % | ‎±‏5 %
عرض درجة حرارة التشغيلC) | °م | 0 … +50‏ | 0 … +50‏
أقصى درجة حرارة محيطة مسموح بها عند التشغيل | °م | +40‏ | +40‏
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | كجم | 0,65 | 0,67
فئة الحماية |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  أقصى قدرة دخل ممكنة

B)

  عند درجة حرارة محيطة 20 °م

C)

  قد تسوَد الشاشة خارج درجة حرارة التشغيل.

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.