# Uputstva za rad

- Izvucite pre svih radova na ventilacionoj grejalici mrežni utikač iz utičnice.

Napomena: Nemojte približavati mlaznicu (1) previše komadu za obradu. Zastoj vazduha može uticati na pregrevanje ventilacione grejalice.

## Skidanje toplotne zaštite

Pri radovima na posebno uzanim područjima, zaštitu od toplote možete (2) da skinete odvrćući je.

- Oprez od vrele mlaznice! Pri radu bez toplotne zaštite postoji povećana opasnost od požara.

Za skidanje odn. stavljanje zaštite od toplote (2) isključite ventilacionu grejalicu i ostavite je da se ohladi.

Za brže hlađenje, takođe možete kratko pokrenuti ventilacionu grejalicu na najnižoj temperaturi koja se može podesiti.

## Isključivanje ventilacione grejalice

Stavite ventilacionu grejalicu na površinu za odlaganje (3), da se ohladi ili da biste imali obe ruke slobodne za rad.

- Posebno pažljivo rukujte sa isključenom ventilacionom grejalicom! Možete da se opečete na vruću mlaznicu ili na vreo vazduh.

Postavite ventilacionu grejalicu na ravnu i stabilnu površinu. Vodite računa o tome da ne može da se prevrne. Pričvrstite kabl izvan svog radnog područja tako da ga ventilaciona grejalica ne može prevrnuti ili povući.

U slučaju dužeg nekorišćenja ventilacione grejalice isključite je i izvucite mrežni utikač.