# Technische gegevens

Heteluchtpistool | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2000 | 2100 (2300A))
Luchtvolume | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatuur bij uitgang mondstukB) | °C | 50–630 | 50–650
Temperatuur-meetnauwkeurigheid
bij de mondstukopening |  | ±10 % | ±10 %
op de aanduiding |  | ±5 % | ±5 %
Gebruikstemperatuur displayC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Max. toegestane omgevingstemperatuur tijdens werking | °C | +40 | +40
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Isolatieklasse |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maximaal mogelijk opgenomen vermogen

B)

  bij een omgevingstemperatuur van 20 °C

C)

  Buiten de gebruikstemperatuur kan het display zwart worden.

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.