# Töönäited (vaata jooniseid A–G)

Töönäidete kujutusi leiate jooniselehekülgedelt.

Otsaku kaugus töödeldavast detailist oleneb töödeldavast materjalist (metall, plast jmt) ning kavandatud töötlemisviisist.

Rakendusele vastava optimaalse temperatuuri saab välja selgitada praktilise katse käigus.

Tehke alati kõigepealt õhuhulga ja temperatuuri test. Alustage suurema vahekauguse ja madalama võimsusastmega. Sobitage seejärel vahekaugus ja võimsusaste vastavalt vajadusele.

Kui te ei ole kindel, millist materjali te töötlete või milline on kuuma õhu toime materjalile, testige toimet mittenähtavas kohas.

Kõigi töönäidete korral, välja arvatud „Värvi eemaldamine aknaraamilt“, saate töötada ilma lisavarustuseta. Soovitatud lisavarustusosade kasuta‌mine liht‌sus‌tab siiski tööd ja tõstab tunduvalt tulemuse kvaliteeti.

Selle kuumaõhupuhuriga saate kasutada kõiki lisatarvikutena saadaolevaid otsakuid Bosch.

- Olge otsaku vahetamisel ettevaatlik! Ärge puudutage kuuma otsakut. Laske kuumaõhupuhuril jahtuda ja kandke otsaku vahetamisel kaitsekindaid. Kuumast otsakuga võite end kõrvetada.

Kiiremaks mahajahutamiseks võite te kuumaõhupuhurit ka lühikest aega madalaima seadistatava temperatuuriga töötada lasta.

##

Paigaldage pinnadüüs (14). Pehmendage värvi lühidalt kuuma õhuga ja eemaldage seejärel pahtellabidaga. Kuumuse kauaaegne toime põletab värvi ja raskendab selle eemaldamist.

Paljud liimid pehmenevad soojuse mõjul. Soojendatud liimi korral saate ühendused lahutada või liigse liimi eemaldada.

##

- Kasutage tingimata klaasikaitsedüüsi (15). On klaasi purunemise oht.

Profileeritud pindadelt saate värvi sobiva kujuga pahtel‌labidaga eemaldada ja pehme traat‌harjaga maha harjata.

##

- Kontrollige enne soojendamist, et tegemist on kindlasti veetoruga. Veetoru ei ole sageli väli‌selt võimalik gaasitorust eristada. Gaasi‌toru‌sid ei tohi mingil juhul soojendada.

Paigaldage nurkdüüs (16). Soojendage kinnikülmunud kohta eelistatult väljavoolust sissevoolu poole.

Kahjustuste vältimiseks soojendage plasttorusid ja torulõikude vahel olevaid ühendusi eriti ettevaatlikult.

##

Paigaldage reflektordüüs (17). Täitke plasttoru liivaga ja sulgege toru kahekorra-käändumise takistamiseks selle mõlemad otsad. Soojendage toru ettevaatlikult ja ühtlaselt külgsuunas edasi- ja tagasiliigutades.

##

Paigaldage ahendusdüüs (20) ja keevitamisking (19). Keevitatavad detailid ja keevitustraat (18) peavad olema samast materjalist (nt mõlemad PVC-st). Keevisõmblus peab olema puhas ja rasvavaba.

Kuumutage õmbluskohta ettevaatlikult, kuni see muutub tainjaks. Pidage meeles, et temperatuu‌ri‌piirkond plasti tainja ja vedela oleku vahel on väike.

Viige keevitustraat (18) õmbluskohta ja laske sel selliselt pilusse voolata, et tekiks ühtlane paksend.

##

Punktjootmiseks paigaldage ahendusdüüs (20), torude jootmiseks reflektordüüs (17).

Kui kasutate joodist ilma räbustita, kandke joode‌tavale pinnale jootemääret või -pastat. Kuumutage jootekohta ja lisage joodis. Seadme temperatuur peab joodise sulatama.
Vajaduse korral eemaldage räbusti pärast jootekoha kõvenemist.

##

Paigaldage reflektordüüs (17). Valige detailile sobiva läbimõõduga (21) kahanev voolik. Soojendage kahanevat voolikut ühtlaselt, kuni see tihedalt detailile liibub.