# Työskentelyohjeita

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia kuumailmapuhaltimeen kohdistuvia töitä.

Huomautus: älä aseta suutinta (1) liian lähelle käsiteltävää työkappaletta. Kuuman ilman pakkautuminen voi aiheuttaa kuumailmapuhaltimen ylikuumenemisen.

## Lämpösuojuksen irrotus

Jos työkohde on erittäin ahdas, lämpösuojuksen (2) voi kiertää irti.

- Varo kuumaa suutinta! Palovammavaara kasvaa, kun lämpösuojus on irrotettu.

Jos haluat irrottaa tai asentaa lämpösuojan (2), sammuta kuumailmapuhallin ja anna laitteen jäähtyä.

Kuumailmapuhatimen nopeaa jäähdyttämistä varten voit antaa sen käydä hetken aikaa alimmalla säätölämpötilalla.

## Kuumailmapuhaltimen asettaminen syrjään

Kun haluat antaa laitteen jäähtyä tai käyttää kumpaakin kättä muihin töihin, aseta kuumailmapuhallin tukipintojen (3) varaan.

- Ole erityisen varovainen, kun käsittelet syrjään asetettua kuumailmapuhallinta! Kuuma suutin tai ilmavirta voi aiheuttaa palovammoja.

Aseta kuumailmapuhallin tasaiselle ja tukevalle alustalle. Varmista, ettei se voi kaatua. Aseta sähköjohto työskentelyalueen ulkopuolelle niin, ettei se voi kaataa tai pudottaa kuumailmapuhalllinta.

Kytke kuumailmapuhallin pois päältä ja vedä pistotulppa irti pistorasiasta, jos et käytä kuumailmapuhallinta pitkään aikaan.