# Arbetsexempel (se bild A–G)

Bilderna av arbetsexemplen hittar du på grafiksidorna.

Munstyckets avstånd till arbetsstycket beror på det material som bearbetas (metall, plast etc.) och avsedd bearbetningstyp.

Den optimala temperaturen för respektive användning fastställs med praktiska försök.

Gör alltid först ett test avseende luftmängd och temperatur. Börja alltid med ett större avstånd och ett lägre effektsteg. Anpassa sedan avstånd och effektsteg till behovet.

Om du inte är säker på vilket material du bearbetar eller hur den heta luften verkar på materialet så bör du testa detta på ett mindre synligt ställe.

Du kan arbeta utan tillbehör vid alla arbetsexempel utom ”Ta bort lack från fönsterramen”. Användning av föreslagna tillbehörsdelar underlättar dock arbetet och ökar kvaliteten på resultatet i hög grad.

Du kan använda alla munstycken som finns tillgängliga som tillbehör från Bosch för varmluftspistolen.

- Var försiktig vid byte av munstycke! Rör inte det heta munstycket. Låt varmluftspistolen svalna och bär skyddshandskar vid bytet. Du kan bränna dig på det varma munstycket.

För att apparaten ska svalna snabbare kan du köra varmluftspistolen en stund med den lägsta temperaturen.

##

Sätt på ytmunstycket (14). Mjuka upp lacket kort med het luft och lyft det med en ren spatel. Lång värmepåverkan bränner lacken och gör den svårare att ta bort.

Många lim blir mjuka vid upphettning. Vid uppvärmt lim kan du lossa sammanfogningar eller ta bort överflödigt lim.

##

- Använd glasskyddsmunstycket (15). Risk för krossat glas föreligger.

På profilerade ytor kan du skrapa av lack med passande spatel och borsta av med en mjuk borste.

##

- Kontrollera innan uppvärmning att det faktiskt är en vattenledning. Vattenledningar kan vara svåra att skilja från gasledningar. Gasledningar får inte värmas upp under några omständigheter.

Sätt på vinkelmunstycket (16). Värm upp det frysta stället, helst från utloppet till inloppet.

Värm upp plaströr samt anslutningar mellan rördelar med extra försiktighet för att undvika skador.

##

Sätt på reflektormunstycket (17). Fyll plaströren med sand och förslut dem på båda sidor för att förhindra att röret böjs. Värm röret försiktigt och jämnt genom att flytta munstycket fram och tillbaka.

##

Sätt på reduceringsmunstycket (20) och svetsskon (19). Arbetsstyckena som ska svetsas och svetstråden (18) måste vara tillverkade i samma material (t.ex. PVC). Fogen måste vara ren och fettfri.

Värm försiktigt upp fogen tills den blir degig. Observera att temperatursteget mellan plastens degiga och flytande tillstånd är litet.

Tillför svetstråden (18) och låt den löpa in i spalten så att en jämn sträng uppstår.

##

Sätt på reduceringsmunstycket (20) för punktlödning, reflektormunstycket (17) för lödning av rör.

Används lödmetall utan flussmedel, applicera lödfett eller lödpasta på lödstället. Värm upp lödstället och sätt an lödtennet. Verktygets temperatur måste smälta lödmetallen.
Avlägsna vid behov flussmedlet efter det lödstället kallnat.

##

Sätt på reflektormunstycket (17). Välj en diameter på krympslangen (21) som passar till arbetsstycket. Värm upp krympslangen jämnt tills den ligger tätt mot arbetsstycket.