# Upute za rad

- Prije svih radova na puhalu vrućeg zraka izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Napomena: Sapnicu (1) ne stavljajte preblizu obrađivanom izratku. Nastao uspor zraka može dovesti do pregrijavanja puhala vrućeg zraka.

## Skidanje toplinske zaštite

Za radove na posebno uskim mjestima okretanjem možete skinuti toplinsku zaštitu (2).

- Oprez od vruće sapnice! Kod rado‌va bez toplinske zaštite postoji povećana opa‌snost od opeklina.

Za skidanje odn. stavljanje toplinske zaštite (2) isključite puhalo vrućeg zraka i ostavite ga da se ohladi.

Za brže hlađenje puhalo vrućeg zraka možete i kratko vrijeme ostaviti da radi na najnižoj podesivoj temperaturi.

## Odlaganje puhala vrućeg zraka

Odložite puhalo vrućeg zraka na površine za odlaganje (3) kako bi se ohladilo ili kako biste imali obje ruke slobodne za rad.

- Posebno oprezno radite s odloženim puhalom vrućeg zraka! Možete se opeći na vrućoj sapnici ili na vrućoj struji zraka.

Pozicionirajte puhalo vrućeg zraka na ravnu, stabilnu površinu. Uvjerite se da se ne može prevrnuti. Osigurajte kabel izvan svojeg područja rada tako da ne može srušiti ili povući puhalo vrućeg zraka.

U slučaju duljeg nekorištenja isključite puhalo vrućeg zraka i izvucite mrežni utikač.